ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチ横位置調整
検索

# パンチ横位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [パンチ横位置調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の横方向にずれている場合に、パンチ穴の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

bizhub C658/C558/C458の場合：フィニッシャー FS-537とパンチキット PK-523装着時

設定 | 説明
--- | ---
[フィニッシャー]／[ポストインサーター] | パンチ穴の位置を調整する箇所を選びます。 [ポストインサーター]：オプションのポストインサーターを装着している場合に調整できます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を左に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を右に移動します。 初期値は[0.0 mm]です。

bizhub C658/C558/C458の場合：フィニッシャー FS-536とパンチキット PK-520装着時

bizhub C368/C308/C258の場合：フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520装着時

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | パンチ穴の位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-10～10の調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を左に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を右に移動します。 初期値は[0]です。

#####

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。