ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチレジストループ量調整
検索

# パンチレジストループ量調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [パンチレジストループ量調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の端と平行にならない場合、平行になるように用紙の傾きを調整します。

bizhub C658/C558/C458の場合：フィニッシャー FS-537とパンチキット PK-523装着時

設定 | 説明
--- | ---
[フィニッシャー]／[ポストインサーターフィーダー上段]／[ポストインサーターフィーダー下段] | 用紙の傾きを調整する箇所を選びます。 [フィニッシャー]：オプションのフィニッシャーとパンチキットを装着している場合に調整できます。 [ポストインサーターフィーダー上段]／[ポストインサーターフィーダー下段]：オプションのフィニッシャー FS-537、パンチキット PK-523、ポストインサーターを装着している場合に調整できます。
[用紙種類] | 傾きを調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します。 [＋]：用紙の傾きを補正するときにタップします。 [－]：[＋]をタップして傾きが補正できない場合や、用紙がしわになる場合にタップします。 初期値は[0.0 mm]です。

bizhub C658/C558/C458の場合：フィニッシャー FS-536とパンチキット PK-520装着時

bizhub C368/C308/C258の場合：フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519装着時

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 傾きを調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-4～4の調整値を入力します。 [＋]：用紙の傾きを補正するときにタップします。 [－]：[＋]をタップして傾きが補正できない場合や、用紙がしわになる場合にタップします。 初期値は[0]です。

#####

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。