ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール本機の日時を設定する

# 本機の日時を設定する

- 手動で設定する
- NTPで自動設定する

## 手動で設定する

本機の日時を、手動で設定します。

管理者モードの[メンテナンス]-[日時設定]-[手動設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[日付] | 本機の日付を設定します。 [年]：年を入力します。 [月]：月を入力します。 [日]：日を入力します。
[時刻] | 本機の時刻を設定します。 [時]：時を入力します。 [分]：分を入力します。 [タイムゾーン]：お使いの環境に合わせて、タイムゾーン(世界標準時からの時差)を選びます。

## NTPで自動設定する

NTP(Network Time Protocol)サーバーを利用すると、本機の日時を自動的に調整できます。

利用するNTPサーバーを登録します。また、定期的にNTPサーバーに接続して日時調整を行う場合は、日時調整を行う間隔を指定します。

- NTPサーバーを使って日時調整するためには、本機がネットワークに接続されている必要があります。

1. 管理者モードの[メンテナンス]-[日時設定]-[手動設定]で、[タイムゾーン]を設定します。

   - [タイムゾーン]の設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. 管理者モードの[メンテナンス]-[日時設定]-[時刻補正設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [時刻補正設定] | NTPサーバーを利用して、本機の日時を自動調整するときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [IPv6自動取得] | NTPサーバーのアドレスを自動的に設定するときは、[する]を選びます。 IPv6環境でお使いの場合は、NTPサーバーのアドレスを、DHCPv6によって自動的に設定できます。 初期値は[する]です。
   [NTPサーバーアドレス] | NTPサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [ポート番号] | 必要に応じて、NTPサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[123]です。
   [自動時刻補正] | 定期的にNTPサーバーに接続して日時調整を行う場合は、[する]を選びます。あわせて、[ポーリング間隔]で、日時調整を行う間隔を指定します。 初期値は[しない]です。
   [ポーリング間隔] | [自動時刻補正]で[する]を選んだ場合は、本機の日時調整を、自動的に行う間隔を指定します(単位：時間)。

3. [調整]をクリックします。

   NTPサーバーに接続して、本機の日時を調整します。