ユーザーズガイド

検索

ホームプリント長尺紙に印刷する

# 長尺紙に印刷する

- 長尺紙への印刷について
- 印刷できる用紙について
- 長尺紙印刷のしかた

## 長尺紙への印刷について

本機は1200 mmまでの用紙を手差しトレイにセットして印刷できます。

#####

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。bizhub C658/C558/C458は、拡張メモリーを標準で装備しています。

## 印刷できる用紙について

用紙幅 | 用紙長 | 用紙坪量
--- | --- | ---
210 mm～297 mm | 457.3 mm～1200 mm | 127 g/m2～210 g/m2 (プリンタードライバーで、お使いの長尺用紙の坪量に対応した用紙種類を選んでください。 121 g/m2～157 g/m2：厚紙1+、 厚紙1+(2面目) 158 g/m2～209 g/m2：厚紙2、 厚紙2(2面目) 210 g/m2：厚紙3、厚紙3(2面目))

#####

- 長尺紙に印刷する場合、プリンタードライバーで長尺紙に対応した用紙を選ぶと、[給紙トレイ]が[手差し]、[解像度]が[600dpi]に固定されます。

## 長尺紙印刷のしかた

長尺紙のサイズを指定して印刷します。

- [認証&プリント設定]で[認証&プリント]が[使用する]に設定されている場合、長尺紙への印刷はできません(初期値：[使用しない])。[認証&プリント設定]について詳しくは、こちらをごらんください。

1. 本機のタッチパネルで、[設定メニュー]-[長尺紙印刷]をタップします。

2. [許可する]を選び、[OK]をタップします。

3. 長尺紙印刷のジョブ待ちの画面になったことを確認します。

   - 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下の印刷ジョブ(長尺紙を除く)は受信できます。
     コンピューターからの印刷：通常印刷、セキュリティ印刷、ボックス保存、ボックス保存&印刷、確認印刷、認証&プリント
     Web Connectionからのダイレクトプリント：通常印刷、セキュリティ印刷、ボックス保存、確認印刷、認証&プリント

   - 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときでも、以下のファクスジョブは受信できます。
     G3ファクス、インターネットファクス、IPアドレスファクス、PC-FAX

   - 長尺紙印刷のジョブの待ち状態が解除されるまで、以下のジョブは実行待ちとなります。
     転送ファクス、ファクスの中継配信、ファクスのTSI受信振分け、ファクスのタイマー通信、PC-FAX送信

   - 長尺紙印刷のジョブの待ち状態のときは、以下の操作はできません。
     Web Connectionからのボックス内のファイルの印刷／送信／ダウンロード、WSスキャン、TWAINスキャン

   ここまで設定したら、コンピューターから印刷の操作に移ります。

4. [基本設定]タブの[原稿サイズ]で[不定形サイズ]を選びます。

5. 長尺紙の幅と長さを指定し、[OK]をクリックします。

   [設定変更の確認]ダイアログボックスが表示されます。

6. [はい]をクリックします。

   [給紙トレイ]、[用紙種類]、[印刷種類]の設定が切換わります。

   - 印刷する用紙の坪量に応じて、[給紙トレイ別用紙設定...]をクリックし、手差しトレイの用紙種類を変更します。

   - [解像度]が[1200dpi (装置ラスタライズ)]に設定されている場合は、[600dpi]に設定が切換わります。

7. 印刷を実行します。

   本機のタッチパネルに、用紙のセットをうながすメッセージが表示されます。

8. 手差しトレイに長尺紙をセットします。

   - 手差しトレイへの長尺紙のセットのしかたについては、こちらをごらんください。

9. 長尺紙をセットしたら、[セット完了]をタップします。

   長尺紙への印刷が開始されます。排紙される長尺紙を手で支えてください。続けて印刷する場合は、コンピューターから印刷を指示します。

10. [終了]をタップします。

    長尺紙印刷の終了の確認メッセージが表示されます。終了する場合は、[はい]をタップします。

    - 実行待ちのジョブがある場合は、ジョブが開始されます。