ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールOpenAPIを介して連携する

# OpenAPIを介して連携する

- 概要
- OpenAPIの基本設定をする
- プロキシサーバーを使う
- SSLで通信する
- シングルサインオンを使う

## 概要

OpenAPIを介して本機と通信するアプリケーションソフトウェアを利用する場合に、本機のOpenAPI設定をします。

本機の証明書を登録していれば、本機がサーバーとしてクライアントと通信するとき、通信をSSLで暗号化できます。

また、本機のSSDP(Simple Service Discovery Protocol)機能を利用することで、OpenAPI連携アプリケーションソフトウェアとのスムーズな連携ができます。

OpenAPIを介して連携する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. OpenAPIの基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   プロキシサーバーを経由してアプリケーションソフトウェアと通信したい | こちら
   本機とアプリケーションソフトウェアとの通信をSSLで暗号化したい | こちら
   OpenAPIアプリケーションが起動するときに拡張サーバーから認証情報を引用したい(シングルサインオン) | こちら

## OpenAPIの基本設定をする

SSDP機能を有効にします。必要に応じて、OpenAPIで通信するポート番号を変更します。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[SSDP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSDP] | OpenAPIを使うときは、[使用する]を選びます。 次のことができるようになります。 本機でOpenAPIサービスが起動したことを通知する OpenAPIサービス検索に対して応答を返す 初期値は[使用する]です。
   [マルチキャストTTL設定] | 必要に応じて、SSDPマルチキャストパケットの、TTL(Time To Live)を変更します。 ルーターなどを1回経由するたびに値が1減少し、値が0になるとパケットが破棄されます。 初期値は[1]です。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[OpenAPI設定]で、必要に応じて、ポート番号を変更します(初期値：[50001])。

   - 通常はそのままお使いいただけます。

#####

- Web Connectionおよび操作パネルで、複数のポート番号を同時に変更して[OK]をクリックすると、ポート番号重複エラーが表示されることがあります。ポート番号重複エラーが表示された場合は、一度にまとめて変更せず、1つずつ変更してください。

## プロキシサーバーを使う

お使いのネットワーク環境でプロキシサーバーを使っている場合に、プロキシサーバー経由でアプリケーションと通信するように設定できます。

プロキシサーバーを使うには、本機にプロキシサーバーの情報を登録します。あわせて、プロキシサーバーへの接続に関する設定を行います。

管理者モードの[ネットワーク]-[OpenAPI設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[8080]です。
[プロキシサーバーポート番号(HTTPS)] | 必要に応じて、HTTPSプロトコルを使用する場合の、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[8080]です。
[プロキシサーバーポート番号(FTP)] | 必要に応じて、FTPプロトコルを使用する場合の、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[21]です。
[ユーザー名] | プロキシサーバーへログインするためのユーザー名を入力します(半角63文字以内)。
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角63文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。

## SSLで通信する

本機とアプリケーションソフトウェアとのOpenAPIを介した通信を、SSLで暗号化します。

1. 本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[OpenAPI設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SSL/TLS使用] | SSLで通信するときは、[SSL通信のみ可]または[SSL/非SSL通信可]を選びます。 初期値は[SSL通信のみ可]です。
   [ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[50003]です。
   [証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 それぞれの項目で[確認する]を選ぶと、その項目について、証明書の検証を行います。
   | [クライアント証明書] | 本機に接続するクライアントに対して、証明書を要求するかどうかを選びます。 初期値は[要求しない]です。
   [有効期限] | 証明書が有効期限内かどうかを確認します。 初期値は[確認する]です。
   [CN] | 証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
   [鍵使用法] | 証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
   [チェーン] | 証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。 チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 初期値は[確認しない]です。
   [失効確認] | 証明書が失効していないかどうかを確認します。 証明書の失効確認は、以下の順番で行います。 OCSP(Online Certificate Status Protocol)サービス CRL(Certificate Revocation List) 初期値は[確認しない]です。

#####

- 管理者モードの[セキュリティ]-[証明書検証設定]で、証明書の検証を行うかどうかを設定します。初期設定では、証明書の検証を行います。詳しくは、こちらをごらんください。

## シングルサインオンを使う

OpenAPIアプリケーションが起動するときに拡張サーバーから認証情報を引用します。これにより、起動するOpenAPIアプリケーション、およびOpenAPIアプリケーションと連携するバックエンドシステムとのシングルサインオン環境を構築できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[OpenAPI設定]-[シングルサインオン設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[認証情報引用] | 本機に登録されたOpenAPIアプリケーションが起動するときに、拡張サーバーから認証情報を引用することを許可するかどうかを選びます。 初期値は[引用しない]です。
[登録アプリケーション一覧] | 本機に登録されているOpenAPIアプリケーションのうち、どのアプリケーションで認証情報の引用を許可するかを設定します。 [編集]をクリックし、それぞれのアプリケーションで認証情報を引用するかどうかを選びます。