ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明パンチ(Z折り)縦位置調整
検索

# パンチ(Z折り)縦位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [パンチ(Z折り)縦位置調整]

Z折りとパンチを同時に設定したときのパンチ穴の位置のずれを調整します。

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の縦方向にずれている場合に、パンチ穴の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[－]／[＋] | [－]、[＋]をタップして、-5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を下に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を上に移動します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- この機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-537、パンチキット PK-523、Z折りユニットが必要です（bizhub C658/C558/C458のみ）。

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。