ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すネットワークプリントの使用環境を設定したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# ネットワークプリントの使用環境を設定したい

#### Port9100印刷するときの、RAWポート番号を設定するには([RAWポート番号])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [RAWポート番号]

Port9100印刷で使うRAWポートの番号を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[ポート1]～[ポート6] | 必要に応じて、RAWポートの番号を変更します。ポートを使わないときは、[使用しない]を選びます。 初期値は以下のとおりです。 [ポート1]：9100 [ポート2]：9112 [ポート3]：9113 [ポート4]：9114 [ポート5]：9115 [ポート6]：9116

#### IPP印刷の使用環境を設定するには([httpサーバー設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [httpサーバー設定]

Web Connectionの使用を禁止するかどうかの選択、IPP印刷の使用環境の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機をHTTPサーバーとして使うどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[PSWC設定] | Web Connectionを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPP設定] | IPPを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPPジョブ許可] | IPP印刷を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[オペレーションサポート情報] | IPPによる次の操作を許可するかどうかを選びます。 [印刷ジョブ]：印刷ジョブを許可します。 [有効ジョブ]：有効ジョブの確認を許可します。 [キャンセルジョブ]：ジョブのキャンセルを許可します。 [ジョブ属性取得]：ジョブ属性の取得を許可します。 [ジョブ取得]：ジョブ属性の一覧の取得を許可します。 [プリンター属性取得]：プリンター属性の取得を許可します。 初期値はすべて[ON](許可)です。
[プリンター関連情報] | 必要に応じて、本機のプリンター情報を入力します。 [プリンター名]：本機のプリンター名を入力します(半角127文字以内)。 [プリンター設置場所]：本機の設置場所を入力します(半角127文字以内)。 [プリンター情報]：本機のプリンター情報を入力します(半角127文字以内)。 [プリンターURI]：IPPを利用してプリントできるプリンターのURIを表示します。
[IPP認証設定] | IPP認証を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[認証方式] | IPP認証の認証方式を選びます。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合、[requesting-user-name]を選ぶことはできません。 初期値は[requesting-user-name]です。
[IPP-SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[ユーザー名] | ユーザー名を入力します(半角20文字以内)。 [認証方式]で、[basic]または[digest]を選んだ場合に入力します。
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します。 [認証方式]で、[basic]または[digest]を選んだ場合に入力します。
[realm] | [認証方式]で[digest]を選んだ場合は、ドメイン(realm)を入力します(半角127文字以内)。
[ユーザー認証連動] | ユーザー認証や部門管理を導入している場合に、IPP認証を連動させるかどうかを選びます。 [連動する]を選ぶと、本機のユーザー認証機能を使ってIPP認証を行います。[認証方式]で[requesting-user-name]を選んだ場合は、設定できません。 初期値は[連動しない]です。
[IPP印刷時ユーザー認証情報] | IPP印刷のジョブを本機で管理するときに、どのログイン情報を使ってユーザー認証するかを選択します。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合に設定できます。 [IPP認証情報優先]：IPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [PJL情報優先]：PJLのユーザー名とパスワードを優先し、PJLの記述がないときのみIPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 初期値は[IPP認証情報優先]です。
[有効期限] | IPP認証の認証情報の有効期限を入力します。[0]分に設定すると、認証後に認証情報を破棄します。 初期値は[5]分です。

#### LPDを有効にするかどうかを設定するには([LPD設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [詳細設定]
        - [LPD設定]

LPD(Line Printer Daemon)を有効にするかどうかを選びます。

LPR印刷機能を使うときに、[有効]を選びます。

初期値は[有効]です。

#### Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourを有効にするかどうかを設定するには([Bonjour設定])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [Bonjour設定]

Mac OS環境でお使いの場合に、Bonjourの使用環境を設定します。

本機でBonjourを有効にすると、コンピューターが、ネットワークに接続された本機を自動的に検出し、追加可能なプリンターとして一覧表示します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | Bonjourを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[Bonjour名] | 接続機器名として表示するBonjour 名を入力します(半角63 文字以内)。