ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明セキュリティー強化設定
検索

# セキュリティー強化設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [セキュリティー強化設定]

セキュリティ強化モードを有効にするかどうかを選びます。

セキュリティ強化モードを有効にすることで、さまざまなセキュリティ機能が連動して設定されます。データ管理において安全性をより高めることができます。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

セキュリティ強化設定を有効にするには、あらかじめ以下の設定が必要です。

あらかじめ必要な設定 | 設定内容
--- | ---
[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]-[ユーザー認証] | [認証する]を選びます。 （外部サーバー認証を行う場合、サーバータイプはActive Directoryのみ）
[セキュリティー設定]-[管理者パスワード] | パスワード規約を満たすパスワードを設定します。
[セキュリティー設定]-[HDD管理設定]-[HDD暗号化設定] | HDD 暗号化を有効にします。
Web Connectionで本機の証明書を登録する | 詳しくは、こちらをごらんください。
サービス設定 | サービスエンジニアによる設定が必要です。 詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

セキュリティ強化設定を有効にすると、連動して以下の設定が変更されます。

管理者設定の設定項目 | 変更される設定
--- | ---
[環境設定]-[ユーザー操作禁止設定]-[変更禁止設定]-[登録宛先変更]* | [禁止]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]-[パブリックユーザー]* | [許可しない]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]-[ユーザー名一覧]* | [表示しない]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[認証指定なし印刷]* | [禁止]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー/部門共通設定]-[遠隔カウンター管理] | [許可しない]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[URL宛先有効設定] | [無効]に設定されます。
[ユーザー認証/部門管理]-[簡易認証]-[認証設定]* | [禁止]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[FTP設定]-[FTPサーバー設定]* | [使用しない]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[E-mail 設定]-[E-mail送信(SMTP)]-[サーバー負荷軽減送信方法] | [上限超過でURL送信]または[常にURL送信]に設定されている場合は、[使用しない]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[E-mail設定]-[S/MIME通信設定]* | [証明書の自動取得]は[しない]に設定されます。 [メール本文の暗号化種類]が[RC2-40]、[RC2-64]、[RC2-128]、[DES]の場合、[3DES]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[SNMP 設定]-[SNMP v1/v2c設定]-[Write設定]* | [無効]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[SNMP設定]-[SNMP v3設定]* | 読み書き可能ユーザーの[Security Level]が[auth-password/priv-password]に設定されます。 [auth-password]には変更できます。
[ネットワーク設定]-[TCP Socket設定]-[TCP Socket]-[SSL/TLS使用] | [使用する]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]-[SSL設定] | [SSL通信のみ可]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[Webブラウザー設定]* | [使用しない]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[リモートパネル 設定]* | [クライアント設定]：[使用しない]に設定されます。 [サーバー設定]：[使用しない]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[E-mail設定]- [E-mail受信プリント]* | [使用しない]に設定されます。
[ネットワーク設定]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]* | 使用できなくなります。
[ネットワーク設定]-[IWS設定]* | [使用しない]に設定されます。
[ファクス設定]-[レポート出力設定]-[送信結果レポート出力設定]-[レポートファイル添付]* | [添付しない]に設定されます。
[システム連携]-[OpenAPI設定]-[SSL/ポート設定]-[SSL設定] | [SSL通信のみ可]に設定されます。
[システム連携]-[モバイル連携設定]-[簡単接続設定]* | [QRコード表示設定]：[表示しない]に設定されます。 [NFC使用設定]：[使用しない]に設定されます。 [Bluetooth LE使用設定]：[使用しない]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[管理者パスワード変更許可設定] | [禁止]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[ボックス管理者設定]* | [認めない]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[USB接続許可設定] | [禁止]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[パスワード規約]* | [有効]に設定されます。 [有効]に設定できない場合は、セキュリティ強化設定をONにできません。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[認証操作禁止機能]* | [認証操作禁止機能]は[モード2]、[チェック回数]は[3]回に設定されます。チェック回数は[1]～[3]回の範囲で変更できます。 [操作禁止解除時間設定]：[5]分に限定されます。5分以上には変更できます。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[セキュリティー文書アクセス方式] | [モード2]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[プリントデータキャプチャー] | [禁止]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[個人情報非表示(MIB)] | [ON]に設定されます。
[セキュリティー設定]-[セキュリティー詳細]-[イニシャライズ]* | [ネットワーク設定]を選んで実行すると、セキュリティ強化モードが解除されます。
[遠隔診断設定]-[ユーザーデータの書換え] | [許可しない]に設定されます。
Web Connectionの[メンテナンス]-[インポート/エクスポート] | パスワードの設定が必要になります。
Web Connectionの[セキュリティ]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定] | [証明書を破棄する]が表示されなくなります。
Web Connectionの[セキュリティ]-[PKI設定]-[SSL使用設定]* | [SSL/TLS使用モード]：[管理者モードとユーザーモード]に設定されます。 [暗号強度]：[AES-256, 3DES-168, RC4-128, DES-56, RC4-40]または[AES-256, 3DES-168, RC4-128]に設定されている場合、[AES-256, 3DES-168]に変更されます。
Web Connectionの[セキュリティ]-[PKI設定]-[プロトコル設定] | [プロトコル1]：[SSL]、[プロトコル2]：[httpサーバー]に証明書が登録されます。
遠隔診断システム | 使用できなくなる機能があります。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。
[セキュリティー設定]-[画像ログ転送設定]* | [使用しない]に設定されます。
セキュリティー文書ボックスプレビュー | パスワードによる認証前はリスト表示のみとなります。
[セキュリティー設定]-[メンテナンスモード許可] | [禁止]に設定されます。

#####

- [セキュリティー強化設定]に連動して変更された設定(*が付いている設定項目)を変更すると、確認画面が表示され、セキュリティー強化モードが解除されます。

- [セキュリティー強化設定]に連動して変更された設定は、[セキュリティー強化設定]を無効にしても、変更されません。

- パスワード規約が有効に設定されると、規約を満たしていないパスワードが設定されている項目は、認証時に認証失敗になります。