ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の各部の名前とはたらきを確認する(bizhub C658/C558/C458)

# 本体の各部の名前とはたらきを確認する(bizhub C658/C558/C458)

- 前面
- 側面／背面
- 内部

## 前面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 両面同時原稿送り装置 | 原稿を自動的に1 枚ずつ送り出して読込むことができます。両面原稿でも反転することなく1度の通紙で読込みます。 本文中ではADFと呼びます。
2 | 左カバー解除レバー | 左カバーを開くときに使います。
3 | 左カバー | 左カバーの紙づまりを処理するときに開きます。
4 | ガイド板 | 原稿の幅に合わせて調整します。
5 | 原稿給紙トレイ | 原稿を上向きにセットします。
6 | 原稿排紙トレイ | 読込みの終わった原稿が排紙トレイの上に排紙されます。
7 | 操作パネル | 本機での各種設定を行います。
8 | スタイラスペン | タッチパネルのメニューを選んだり、文字を入力するときに使います。
9 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 外部メモリー(USBメモリー)を接続するときに使います。
10 | 右ドア | 紙づまり処理を行うときに開きます。
11 | 右ドア解除レバー | 右ドアをロックしているレバーです。
12 | 手差しトレイ | 給紙トレイにセットされていないサイズの用紙や厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙に印刷するときに使います。 普通紙:150枚、厚紙1:20枚、厚紙1+:20枚、厚紙2:20枚、厚紙3:20枚、厚紙4:20枚、OHP フィルム:20枚、はがき、ラベル用紙、インデックス紙は20枚、封筒、長尺紙は10枚までセットできます。
13 | 用紙エンプティーランプ | トレイの用紙残量を、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。
14 | トレイ1／トレイ2 | 500枚までの用紙をセットできます。 厚紙1:150枚、厚紙1+:150枚、厚紙2:150枚、厚紙3:150枚までセットできます。
15 | 前下ドア | 廃棄トナーボックスの交換、ドラムユニットの交換、プリントヘッド窓清掃時に開きます。
16 | 前上ドア | トナーカートリッジの交換時に開きます。
17 | データランプ | 本機でのデータの受信状況を、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。
18 | 状態表示ランプ | 印刷中は白色に点滅します。 詳しくは、こちらをごらんください。
19 | 電源キー | 本機を節電状態に切換えます。 通常使用時は、キーは青色に点灯し、節電時は、キーが青色に点滅または、オレンジ色に点灯します。
20 | 警告表示ランプ | 本機でトラブルが発生したことを、LEDランプの点滅／点灯でお知らせします。 詳しくは、こちらをごらんください。

## 側面／背面

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 電源コード | 本機に電源を供給します。
2 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | FAXキット（回線1）のケーブルを接続するときに使います。
3 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | FAXキット（回線2）のケーブルを接続するときに使います。
4 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 認証装置、無線LAN接続キットを接続するときに使います。
5 | USBポート(タイプA)USB2.0/1.1 | 認証装置、無線LAN接続キットを接続するときに使います。
6 | ネットワーク用ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) | 本機をネットワークプリンター、ネットワークスキャナーとして使うときにネットワークケーブルを接続します。
7 | USBポート(タイプB)USB2.0/1.1 | USB接続のプリンターとして使うときに接続します。

## 内部

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 原稿ガラス | 原稿をセットするためのガラスです。
2 | 定着カバーレバー | 定着部での紙づまり処理をするときに開きます。
3 | 定着ユニット | 熱と圧力によってトナーを用紙に定着させる部品です。
4 | 自動両面ユニット | 両面印刷を行うときに、用紙を反転します。
5 | ドラムユニット | 印刷イメージを生成します。
6 | ロック解除つまみ | ドラムユニットを取外すときに使います。
7 | 廃棄トナーボックス | 使用済みの廃棄トナーをボックス内に回収します。
8 | プリントヘッド窓清掃具 | ドラムユニットの交換時などに、プリントヘッド窓の表面を清掃します。
9 | 主電源スイッチ | 本体の電源をON/OFFします。
10 | トナーカートリッジ | シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)の4 色のトナーカートリッジがあります。4色のトナーを組合わせてフルカラー画像を生成します。
11 | トータルカウンター | 現在までの総印刷枚数をカウントします。
12 | スリットガラス | ADF 使用時にこの部分で原稿の画像を読取ります。
13 | 原稿スケール | スケールに合わせて原稿をセットします。またセットした原稿のサイズを測るときに使います。
14 | 開閉ガイド | 原稿の裏面を読取るためのガイドをロックしているレバーです。紙づまりや裏面用スリットガラスを清掃するときに開きます。
15 | 裏面用スリットガラス | ADF使用時にこの部分で原稿の裏面の画像を読取ります。