ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールSMB印刷の使用環境を設定する

# SMB印刷の使用環境を設定する

- 概要
- SMB印刷の基本設定をする
- WINSサーバーを使う
- ダイレクトホスティングSMBサービスを使う
- LLMNRで名前解決する

## 概要

SMB印刷は、コンピューターから、本機を直接指定して印刷する機能です。本機の共有には、SMB(Server Message Block)プロトコルを使います。

名前解決のために、WINSサーバーを導入している場合は、WINSサーバーを登録します。

ダイレクトホスティングSMBサービスを有効にすると、IPアドレス(IPv4/IPv6)またはホスト名で通信できます。ダイレクトホスティングSMBサービスを有効にすることで、IPv6環境でもSMB印刷機能を使えます。

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)を使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターで対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

SMB印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. SMB印刷の基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   WINSサーバーを使って名前解決したい | こちら
   IPv6環境でSMB印刷機能を使いたい | こちら
   DNSサーバーが稼動していない環境で、通信先をホスト名で指定したい(Windows Vista以降のコンピューターで対応) | こちら

## SMB印刷の基本設定をする

SMB印刷を有効にします。あわせて、本機をSMBで共有するときの情報を設定します。

管理者モードの[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBサーバー設定] | SMB印刷を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[SMBホスト名] | 共有名として表示する本機のSMBホスト名を大文字で入力します(半角15文字以内、記号は-のみ先頭および末尾以外で使用可能)。
[ワークグループ] | ワークグループ名またはドメイン名を大文字で入力します(" ￥ ; : , * < > | + = ?を除く半角15文字以内)。 初期値は[WORKGROUP]です。
[SMB認証プロトコル] | 本機で使用するSMB認証プロトコルを選びます。 Windows Vista以降の場合に、SMB2.0プロトコルを使うときは、[SMB1.0/SMB2.0]を選びます。 初期値は[SMB1.0/SMB2.0]です。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。 初期値は[要求時]です。
[SMBプリント] | SMB印刷を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プリントサービス名] | プリントサービス名を大文字で入力します(/ ￥を除く半角12文字以内)。

## WINSサーバーを使う

名前解決のためにWINSサーバーを導入している場合は、WINSサーバーのアドレスや、名前解決の方法を設定します。

管理者モードの[ネットワーク]-[SMB設定]-[WINS/NetBIOS設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WINS/NetBIOS] | WINSサーバーを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用する]です。
[WINS自動取得設定] | WINSサーバーのアドレスを自動的に取得する場合は、[有効]を選びます。 DHCPなどが有効の場合に設定します。 初期値は[有効]です。
[WINSサーバーアドレス1]～[WINSサーバーアドレス2] | WINSサーバーのアドレスを入力します。 WINSサーバーのアドレスを、DHCPなどで自動的に取得しない場合に設定します。 次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1」
[ノードタイプ設定] | 名前解決の方法を選びます。 [Bノード]：ブロードキャストで問い合わせ [Pノード]：WINSサーバーに問い合わせ [Mノード]：ブロードキャスト、WINSサーバーの順に問い合わせ [Hノード]：WINSサーバー、ブロードキャストの順に問い合わせ 初期値は[Hノード]です。

## ダイレクトホスティングSMBサービスを使う

ダイレクトホスティングSMBサービスを有効にすると、IPアドレス(IPv4/IPv6)またはホスト名で、通信先を指定できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[SMB設定]-[Direct Hosting設定]で、[Direct Hosting設定]を[使用する]に設定します。通常は、初期設定の状態でお使いいただけます。

## LLMNRで名前解決する

LLMNR(Link-local Multicast Name Resolution)を使うと、DNSサーバーがない環境でも名前解決ができます。Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターで対応しています。IPv6環境で、名前解決を行いたい場合などに便利です。

LLMNRで名前解決を行うには、ダイレクトホスティングSMBサービスを有効に設定する必要があります。詳しくは、こちらをごらんください。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[TCP/IP設定]で、[LLMNR設定]を[有効]に設定します。通常は、初期設定の状態でお使いいただけます。