ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の仕様を確認する

# 本体の仕様を確認する

- 本体仕様
- 両面同時原稿送り装置仕様（bizhub C658/C558/C458のみ）
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C658 bizhub C558 bizhub C458 bizhub C368 bizhub C308 bizhub C258
形式 | デスクトップ／コンソール
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 4 GB(標準) bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 2 GB(標準)、4 GB(オプション装着時)
HDD容量 | 250 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kgまで)
最大原稿サイズ | A3
複写サイズ | 本体：SRA3*1、A3 ～ A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm、304.8 mm 457.2 mm)*1 手差しトレイ：SRA3、A3 ～ B6 、A6 、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm)、はがき、封筒*2、インデックス紙、長尺紙(幅：210 mm ～ 297 mm、長さ：457 mm ～ 1200 mm)*3 *1 SRA3、A3ワイドはトレイ2のみ対応しています。 *2 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *3 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。
画像欠け幅 | 先端：4.2 mm以内、後端：3 mm以内、手前／奥側：3 mm以内 ※印刷時は、各端4.2 mmが欠けます。
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 300 g/m2
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時) | bizhub C658 フルカラー：41秒以下、モノクロ：22秒以下 bizhub C558 フルカラー：25秒以下、モノクロ：23秒以下 bizhub C458 25秒以下 bizhub C368 20秒以下 bizhub C308/bizhub C258 18秒以下（主電源スイッチがONの状態で、副電源OFF状態を解除してから印刷可能な状態になるまでの時間） 20秒以下（主電源スイッチをONにして、印刷可能な状態になるまでの時間） ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | bizhub C658 フルカラー：4.0秒以下、モノクロ：3.0秒以下 bizhub C558 フルカラー：4.4秒以下、モノクロ：3.5秒以下 bizhub C458 フルカラー：5.1秒以下、モノクロ：4.0秒以下 bizhub C368 フルカラー：6.9秒以下、モノクロ：5.3秒以下 bizhub C308 フルカラー：7.3秒以下、モノクロ：5.6秒以下 bizhub C258 フルカラー：7.5秒以下、モノクロ：6.1秒以下
連続複写速度 | bizhub C658 65.2枚/分(A4 ・B5 ) 36.9枚/分(B4) 32.6枚/分(A3) bizhub C558 55.0枚/分(A4 ・B5 ) 30.9枚/分(B4) 27.3枚/分(A3) bizhub C458 45.0枚/分(A4 ・B5 ) 25.4枚/分(B4) 22.4枚/分(A3) bizhub C368 36.0枚/分(A4 ・B5 ) 20.2枚/分(B4) 17.8枚/分(A3) bizhub C308 30.0枚/分(A4 ・B5 ) 16.9枚/分(B4) 14.9枚/分(A3) bizhub C258 25.0枚/分(A4 ・B5 ) 16.9枚/分(B4) 14.9枚/分(A3) ※1200 dpi 1200 dpi モードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：10.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能) ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能)
給紙方式／給紙量 | トレイ1／トレイ2：各500枚(80 g/m2) 手差しトレイ：150枚(80 g/m2)
排紙容量 | 250枚(A4 )(80 g/m2)
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3 ～ A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm、304.8 mm 457.2 mm)、はがき 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2
電源 | bizhub C658 AC100V 20 A(50/60 Hz) bizhub C558/bizhub C458/bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 AC100V 15 A(50/60 Hz)
最大消費電力 | bizhub C658 2 kW bizhub C558/bizhub C458/bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 1.5 kW
大きさ(幅奥行高さ) | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 615 mm 693 mm 957 mm(本体＋ADF) bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 615 mm 685 mm 779 mm(本体＋原稿ガラス面まで)
機械占有寸法(幅奥行高さ) | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 937 mm 1267 mm 1650 mm ※給紙トレイを引出し、ADFと手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。 bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 937 mm 1214 mm 779 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 約110 kg bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 約85 kg

## 両面同時原稿送り装置仕様（bizhub C658/C558/C458のみ）

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 210 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1200 mm)
原稿積載量 | 300枚(80 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度 | ※コピー時(A4 、解像度600 dpi) 片面：80面/分、両面：160面/分
電源 | 本体より供給
大きさ(幅奥行高さ) | 618 mm 575 mm 180 mm
質量 | 約15.1 ㎏

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
原稿読取り速度 | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 カラー120面/分、モノクロ120面/分 bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 カラー80面/分、モノクロ80面/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
両面同時読取り時 | bizhub C658/bizhub C558/bizhub C458 カラー240面/分、モノクロ240面/分 bizhub C368/bizhub C308/bizhub C258 カラー160面/分、モノクロ160面/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML(pptx、xlsx、docx)、サーチャブルPDF
対応OS | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64)環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi(スムージング時)または1200 dpi 1200 dpi(1200 dpiモード時)
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6(XL ver. 3.0) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション(3016) XPS ver.1.0 BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP(LPD，Raw，SMB，IPP)
対応OS(PCL) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
対応OS(PS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。 Mac OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 (Intel版PPD) Linux (PPD)
対応OS(XPS) | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8.1 * Windows 10 * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1