ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能本体の操作パネルから設定する

# 本体の操作パネルから設定する

本体の操作パネルからユビキタスグループとして運用する本体を登録します。登録できる本体は設定を行う本体(自機)を含めて最大10台です。

ユビキタスグループを構成するすべての本体で、次の設定を行います。

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[システム連携]-[ユビキタスプリント設定]-[ユビキタスグループ設定]をタップします。

2. [登録機2]～[登録機10]をタップします。

3. 登録機の指定方法([ホスト名入力]、[IPv4 アドレス入力]、[IPv6 アドレス入力])を1つ選んで、ユビキタスグループに登録する本体を指定し、[OK]をクリックします。

#####

- LK-114_SetupToolでユビキタスグループの設定をした場合は、この作業は不要です。

- 登録機の指定方法は、ユビキタスグループを構成するすべての本体で同じにしてください。

- ホスト名で本体を登録する場合は、ドメイン名(例:ServerlessPullPrint1.test.localの最初の「.」以降)は省いて、ホスト名のみを設定してください。重複するホスト名は設定できません。

- WAN越えでユビキタスグループを構成することはできません。

- [ネットワーク設定]-[ネットワークI/F構成]が[有線+無線(子機モード)]、[有線+無線(親機モード)]、[有線+無線(Wi-Fi Direct)]のいずれかに設定されている本体を、ユビキタスプリントのストレージ機として使用する場合は、ストレージ機の有線ネットワークインターフェースに対してユビキタスグループを設定してください。

#####

- 異なる機種でユビキタスグループを構成する場合は、簡易認証を許可する必要があります。簡易認証を許可する方法について詳しくは、こちらをごらんください。