ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールIPアドレスファクス宛先を登録する

# IPアドレスファクス宛先を登録する

Web Connectionから、IPアドレスファクス宛先を登録／編集できます。タッチパネルでは面倒な文字入力も、コンピューターから簡単に行えます。

管理者モードの[宛先登録]-[短縮宛先]-[新規登録]-[IPアドレスファクス宛先]-[OK]をクリックし、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[登録No.] | 宛先の登録番号です。[空き番号を使う]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、番号を入力します。
[登録名称] | 宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角ひらがな12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]を選びます。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけます。[常用(よく使う宛先)]にチェックをつけると、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[アドレス形式] | 宛先とする装置のアドレスの形式を選びます。 初期値は[IPアドレス]です。
[宛先] | [アドレス形式]で[IPアドレス]または[ホスト名]を選んだ場合は、宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) [アドレス形式]で[E-mailアドレス]を選んだ場合は、宛先とする装置のメールアドレスを入力します。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」 ホスト名またはメールアドレスを入力するには、本機でDNSサーバーを指定する必要があります。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[相手先機種] | 宛先とする装置がカラーに対応しているかどうかを選びます。 初期値は[モノクロ機]です。
[参照許可設定] | 必要に応じて、この宛先の参照を制限します。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- この機能を使うには、オプションのFAXキットが必要です。