ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール本機のファームウェアを更新するための設定をする

# 本機のファームウェアを更新するための設定をする

本機は自身のファームウェア、設定情報の更新を自動的に行うことができます。

ここでは、本機がネットワーク上のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェア、設定情報のダウンロードと更新を自動的に行うための設定をします。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[この装置の自動更新設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [この装置の自動更新設定] | 本機のファームウェアを自動的に更新できるようにするには、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [取得プロトコル] | ファームウェア更新サーバーからファームウェアを取得するときに使うプロトコルを選びます。 初期値は[SMB]です。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。
   | [ホスト名] | ファームウェア更新サーバーのIPアドレスを入力するか、またはホスト名を入力します(半角253文字以内、記号は-、.、_のみ使用可能)。 ホスト名を入力する場合は、[ホスト名入力時はチェックをONにする]にチェックをつけます。
   [ファイルパス] | ファームウェアが保存されている共有フォルダーのパスを入力します(全角／半角255文字以内)。
   [ユーザー名] | ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [リトライ回数] | ファームウェア更新サーバーとの接続が失敗した場合に、再試行する回数を指定します。 初期値は[3] 回です。
   [HTTP設定] | HTTPプロトコル(WebDAV)を使ってファームウェアを取得する場合の設定をします。
   | [URL] | ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所のURLを入力します(スペースを除く半角253文字以内)。
   [ユーザー名] | ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [プロキシ] | ファームウェア更新サーバーに接続するためにプロキシサーバーを経由する必要がある場合は、[使用する]を選びます。
   [接続タイムアウト] | ファームウェア更新サーバーとの接続タイムアウト時間を指定します。 初期値は[60] 秒です。
   [更新時刻] | ファームウェア更新サーバーから取得したファームウェアを、本機に適用する開始時刻を指定します。休憩時間や深夜など、本機が使用されていない時刻を指定すると便利です。
   [ポーリング設定] | 最新のファームウェアがファームウェア更新サーバーにあるかどうか、確認する間隔を指定します。 [時間間隔で指定]：確認する間隔を、時間で入力します。 [曜日で指定]：確認を行う曜日と時刻を指定します。 初期値は[60] 分です。
   [リトライ間隔] | ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する間隔を指定します。 初期値は[5] 分です。

2. 本機の設定情報を自動更新する場合は、管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[復号化パスワード設定]で、暗号化された設定ファイルを復号化するためのパスワードを入力します(半角32文字以内)。

   - 復号化パスワードを入力(変更)するときは、[復号化パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しい復号化パスワードを入力します。

3. 必要に応じて、管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [更新ファイル取得・更新ログ] | 本機のファームウェア更新のログを、他の場所に送信する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます。 初期値は[SMB]です。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。
   | [ホスト名] | ログ送信先のホスト名を入力します(半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能)。
   [ファイルパス] | ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します(全角／半角255文字以内)。
   [ユーザー名] | ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [WebDAV設定] | HTTPプロトコル(WebDAV)を使ってログを送信する場合の設定をします。
   | [URL] | ログ送信先のURLを入力します(スペースを除く半角253文字以内)。
   [ユーザー名] | ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [プロキシ] | ログ送信先に接続するためにプロキシサーバーを経由する必要がある場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。

4. 必要に応じて、管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [HTTPプロキシ設定] | プロキシ経由で外部に接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[80]です。
   [プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます。 [ユーザー名]：プロキシ認証に使用するログイン名を入力します(半角32文字以内)。 [パスワード]：[ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角32文字以内)。パスワードを入力(変更) する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。