ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明bizhub Remote Access設定
検索

# bizhub Remote Access設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [bizhub Remote Access設定]

Android/iOS端末からRemote Accessを使って本機に接続し、操作パネルの画像データや操作内容をやり取りするときの通信に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | Android/iOS端末からのRemote Accessを使った接続を許可するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[接続方式] | 本機の操作パネルの画像データは、圧縮してからAndroid/iOS端末に送信されます。 画像を圧縮するときに、Android/iOS端末での操作速度を優先するか、Android/iOS端末画面の画質を優先するかを選びます。 初期値は[標準]です。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、Android/iOS端末との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[20]分です。
[操作切換え画面] | Android/iOS端末で遠隔操作中に本機の操作パネルがタッチされたとき、Android/iOS端末の画面に遠隔操作を継続するかどうかを確認する画面を表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示する]です。
[接続許可画面] | 本機の操作パネルを操作中にAndroid/iOS端末から遠隔操作の接続要求があった場合、本機の操作パネルに接続を許可するかどうかを確認する画面を表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示する]です。
[Keyboard Link] | Android/iOS端末の文字入力アプリケーションからの文字入力を許可するかしないかを選びます。 文字入力は、キーボード入力、手書き文字入力、音声入力に対応しています。 [許可する]を選ぶと、パネル操作中に文字入力を行うとき、Android/iOS端末の文字入力アプリケーションを使用して入力できます。 Keyboard Linkで本機へ接続するときの接続方法を制限する場合は、[タッチのみ送信を許可]を選び、[タッチ方式]で許可する接続方法を選びます。NFCによる接続を許可した場合は、Android端末をモバイルタッチエリアにかざすことにより接続できます。Bluetooth LEによる接続を許可した場合は、Remote AccessでBluetooth LE装置を検索して本機を選択することにより接続できます。 初期値は[許可しない]です。
[Address Link] | Android/iOS端末のアドレス帳からメールアドレスを取得することを許可するかどうかを選びます。 [許可する]を選ぶと、Android/iOS端末のアドレス帳からアドレスを選択して、ファクスやスキャンの直接入力の宛先にセットすることができます。 Address Linkで本機へ接続するときの接続方法を制限する場合は、[タッチのみ送信を許可]を選び、[タッチ方式]で許可する接続方法を選びます。NFCによる接続を許可した場合は、Android端末をモバイルタッチエリアにかざすことにより接続できます。Bluetooth LEによる接続を許可した場合は、Remote AccessでBluetooth LE装置を検索して本機を選択することにより接続できます。 初期値は[許可しない]です。
[Panel Linkスキャン] | 本機でスキャンした画像をAndroid端末のストレージまたはGoogleドライブへ送信する機能を許可するかどうかを選びます。 iOS端末をお使いの場合、送信先としてiOS端末のストレージを指定することはできません。送信先にはGoogleドライブを指定してください。 初期値は[許可しない]です。
[優先起動モード] | Android端末を操作パネルのモバイルタッチエリアにかざしてRemote Accessを起動するときに、どのモードで起動するかを選びます。 初期値は[Panel Link]です。

#####

- Android/iOS端末を使って本機の操作パネルを遠隔操作するには、Android/iOS端末にRemote Accessをインストールする必要があります。また、[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[TCP Socket設定]で、[TCP Socket]が[使用する]に設定されている必要があります（初期値：[使用する]）。

- NFCを使ってRemote Accessで本機に接続する場合は、あらかじめ本機でNFCを使用できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。

- Bluetooth LEを使ってRemote Accessで本機に接続する場合は、あらかじめ本機でBluetooth LEを使用できるように設定してください。詳しくは、こちらをごらんください。