ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール本機の状態をE-mailで通知する

# 本機の状態をE-mailで通知する

- 概要
- 本機の状態の通知設定をする

## 概要

用紙の補給やトナー交換時期、紙づまりなど、本機で警告が発生したときに、登録したメールアドレスに通知できます。

本機の状態をE-mailで通知する場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. E-mail送信の使用環境を設定する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

   - 管理者モードの[ネットワーク]-[E-mail設定]-[E-mail送信(SMTP)]で、[E-mail通知機能]を[使用する]に設定します。

3. 本機の状態の通知設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## 本機の状態の通知設定をする

通知先のメールアドレスを登録します。通知先のメールアドレスは、10件まで登録できます。あわせて、どの警告が発生したときに通知するかを選びます。

管理者モードの[メンテナンス]-[状態通知設定]-[E-mail宛先]-[編集]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[通知先アドレス] | 通知先のメールアドレスを入力します(スペースを除く半角320文字以内)。
[トレイ紙補給] | トレイの用紙がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[紙づまり発生] | 紙づまりが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[PMコール] | 定期点検が必要になったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ステープル針交換] | ステープルの針がなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[トナー補給] | トナーがなくなったときに通知する場合は、チェックをつけます。
[フィニッシャー積載オーバー] | フィニッシャー積載オーバーを通知する場合は、チェックをつけます。
[サービスコール] | サービスコールが発生したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ジョブ終了] | ジョブが終了したときに通知する場合は、チェックをつけます。
[パンチくず除去] | パンチくずの除去が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[廃棄トナーボックスフル] | 廃棄トナーボックスの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[ドラムユニット/現像ユニットライフ] | ドラムユニットおよび現像ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[定着ユニットライフ] | 定着ユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[転写ローラーユニットライフ] | 転写ローラーユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[転写ベルトユニットライフ] | 転写ベルトユニットの交換が必要なときに通知する場合は、チェックをつけます。
[HDDミラーリングエラー] | ハードディスクのミラーリングでエラーが発生しているときに通知する場合は、チェックをつけます。 この設定は、オプションのハードディスクを装着している場合に表示されます。