ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール他の装置のファームウェアを更新するための設定をする

# 他の装置のファームウェアを更新するための設定をする

本機が中継サーバーとして動作するように設定します。

本機が中継サーバーとして動作すると、ネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーと、他の装置とを中継し、ファームウェアを配布できます。

本機がネットワーク上の他のファームウェア更新サーバーを定期的に監視し、最新のファームウェアがある場合には、本機のファームウェア保存領域にダウンロードします。

ネットワーク上の他の装置は、中継サーバーとして動作している本機を、定期的に監視します。本機のファームウェア保存領域に最新のファームウェアがある場合、その装置の設定に従って、ファームウェアのダウンロードと更新を行います。

ここでは、本機が他のファームウェア更新サーバーを監視するための設定と、他の装置が本機のファームウェア保存領域にアクセスするための設定を行います。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[中継サーバー機能の設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [更新ファイル取得設定] | 本機を中継サーバーとして動作させる場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   | [URL] | ファームウェア更新サーバーの、ファームウェアが保存されている場所の URLを入力します(スペースを除く半角253文字以内)。
   [ユーザー名] | ファームウェア更新サーバーに、本機が接続するためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [プロキシ] | ファームウェア更新サーバーに、本機が接続するためにプロキシサーバーを経由する必要がある場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [接続タイムアウト] | ファームウェア更新サーバーとの接続タイムアウト時間を指定します。 初期値は[60] 秒です。
   [ポーリング設定] | ファームウェア更新サーバーに最新のファームウェアが存在するかどうか、確認する間隔を指定します。 [時間間隔で指定]：確認する間隔を、時間で入力します。 [曜日で指定]：確認を行う曜日と時刻を指定します。 初期値は[60] 分です。
   [リトライ間隔] | ファームウェア更新サーバーへの最新ファームウェアの確認が失敗した場合に、再試行する回数を指定します。 初期値は[5] 分です。
   [HTTP設定] | [使用する]を選ぶと、ネットワーク上の他の装置が、HTTP プロトコル(WebDAV)を使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようになります。
   | [ユーザー名] | ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [SMB設定] | [使用する]を選ぶと、ネットワーク上の他の装置が、SMBプロトコルを使って本機のファームウェア保存領域にアクセスできるようになります。 初期値は[使用しない]です。
   | [ユーザー名] | ファームウェア更新サーバーに接続するためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [更新ログ保存フォルダー] | ファームウェア更新ログを共有フォルダーに保存する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。

2. 必要に応じて、管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[本体自動更新設定]-[ログ送信設定]で、ファームウェア更新ログを送信する設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [中継用更新ファイル取得ログ] | 本機が中継サーバーとして動作した場合のログを、他の場所に送信する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [送信プロトコル] | ログの送信に使うプロトコルを選びます。 初期値は[SMB]です。
   [SMB設定] | SMBプロトコルを使ってログを送信する場合の設定をします。
   | [ホスト名] | ログ送信先のホスト名を入力します(半角253文字以内、記号は-、.、:、_のみ使用可能)。
   [ファイルパス] | ログ送信先の共有フォルダーのパスを入力します(全角／半角255文字以内)。
   [ユーザー名] | ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [WebDAV設定] | HTTPプロトコル(WebDAV)を使ってログを送信する場合の設定をします。
   | [URL] | ログ送信先のURLを入力します(スペースを除く半角253文字以内)。
   [ユーザー名] | ログ送信先にログインするためのユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します("を除く半角64文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。
   [プロキシ] | ログ送信先に接続するためにプロキシサーバーを経由する必要がある場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。

3. 必要に応じて、管理者モードの[ネットワーク]-[本体更新設定]-[HTTPプロキシ設定]で、プロキシの設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [HTTPプロキシ設定] | プロキシ経由で外部に接続する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [プロキシサーバーアドレス] | プロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
   [プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、プロキシサーバーのポート番号を変更します。 初期値は[80]です。
   [プロキシ認証] | プロキシ認証を使用するかどうかを選びます。 [ユーザー名]：プロキシ認証に使用するログイン名を入力します(半角32文字以内)。 [パスワード]：[ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角32文字以内)。パスワードを入力(変更) する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。