ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール増設回線を使う

# 増設回線を使う

複数の回線をお使いの場合に、それぞれ回線の使い方を設定します。

1. 管理者モードの[ファクス設定]-[増設回線設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [PC-FAX送信回線] | PC-FAX送信に使う回線を選びます。[指定なし]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。 初期値は[指定なし]です。

2. [回線選択]で、使い方の設定をする回線の[編集]をクリックします。

3. 指定した回線の設定画面で、次の設定をします。

   - ここでは[ファクス回線2]の設定画面を例に説明します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [回線パラメーター設定] | 増設回線でファクス機能を使うための環境を設定します。
   | [ダイアル方式] | お使いの環境に合わせて、回線の種類を選びます。
   [着信回数設定] | ファクスを自動受信する場合に、必要に応じて、受信を開始するまでの呼出音の回数を変更します。 初期値は[2]回です。
   [回線モニター音] | ファクス通信時に回線上の音をスピーカーから鳴らすかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
   [機能設定] | 増設回線で使う機能の有効／無効を設定します。
   | [ナンバーディスプレイ機能] | ナンバーディスプレイ機能を使うかどうかを選びます。 初期値は[OFF]です。
   [複数回線使用設定] | 増設回線の使い方を設定します。
   | [回線2通信設定] | 増設回線の使い方を、[送信専用]、[受信専用]、[送受信兼用]から選びます。 初期値は[送受信兼用]です。
   [ファクスID] | 増設回線のファクス番号を入力します(半角数字20桁以内、記号は+、スペースを使用可能)。 入力したファクス番号は発信元情報として印字されます。