ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明IPsec使用設定
検索

# IPsec使用設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec設定]
          - [IPsec使用設定]

本機でIPsecを使うための設定をします。また、IPsec通信のポリシーを設定します。

あらかじめ[IPsec設定]で、[IKE設定]、[IPsec SA設定]、[通信相手先]、[プロトコル指定]の各項目を登録する必要があります。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | IPsecを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[IPsecポリシー] | IPsec通信に適用するポリシーを設定します。 IPパケットの条件を指定して、それぞれの条件に合致したIPパケットを通過させたり、許可させたりできます。 グループを選び、[編集]を押します。
| [使用する]／[使用しない] | IPsecポリシーを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[グループ名] | IPsecポリシーの名前を入力します(半角10文字以内)。
[action] | [通信相手先]、[プロトコル]、[IPsec設定]に合致したIPパケットに対する動作を選びます。 [保護]：条件に合致したIPパケットを保護します。 [通過]：条件に合致したIPパケットを保護しません。 [破棄]：条件に合致したIPパケットを破棄します。 [拒否]：条件に合致したIPパケットを拒否します。
[グループ選択] | [通信相手先]、[プロトコル]、[IPsec設定]を、それぞれ登録した設定から選びます。
[通信方向] | IPsecの通信方向を選びます。
[共通設定] | IPsecポリシーの共通の設定をします。 [Cookie]：サービス妨害攻撃に対して、Cookieを使った防御を有効にするかどうかを選びます。初期値は[無効]です。 [ICMP通過]：ICMP (Internet Control Message Protocol)に、IPsecを適用するかどうかを選びます。ICMPにIPsecを適用せず、ICMPパケットを通過させるには[有効]を選びます。初期値は[無効]です。 [ICMPv6通過]：ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for IPv6)に、IPsecを適用するかどうかを選びます。ICMPv6にIPsecを適用せず、ICMPv6パケットを通過させるには、[有効]を選びます。初期値は[無効]です。 [Default action]：IPsec通信が有効なときに、[IPsecポリシー]に合致する設定がなかった場合の動作を選びます。[IPsecポリシー]の設定に合致しないIPパケットを破棄したい場合は、[破棄]を選びます。初期値は[通過]です。 [証明書検証強度設定]：証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [Dead Peer Detection]：通信相手から一定期間内に応答がない場合に、通信相手とのSAを削除します。応答がない通信相手に対して、生存確認の情報を送信するまでの時間を選びます。初期値は[15]秒です。