ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すファクス／スキャン送信の宛先を登録したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい

#### E-mail宛先を登録するには([E-mail送信])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [E-mail送信]
          - [新規登録]

宛先とするメールアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[E-mail宛先] | 宛先とするメールアドレスを入力します。 PrefixやSuffixが登録されている場合は、登録したドメイン名などを呼出して、入力を補完できます。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#####

- メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)を登録しておくことで、メールアドレスの入力を補完できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### SMB宛先を登録するには([ファイル送信(SMB)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ファイル送信(SMB)]
          - [新規登録]

宛先とするコンピューター名(ホスト名)またはIPアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ユーザーID] | [ファイルパス]に入力したフォルダーのアクセス権限を持つユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。 ワークグループユーザーの場合は、ユーザー名だけを入力します。入力例：「User01」 ドメインユーザーの場合は、ユーザー名@ドメイン名を入力します。入力例：「User01@abc.local」
[パスワード] | [ユーザーID]に入力したユーザーのパスワードを入力します。
[ホストアドレス] | 宛先とするコンピューター名(ホスト名)またはIPアドレスを入力します(253バイト以内)。 コンピューター名(ホスト名)の入力例：「HOME-PC」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[接続確認実行] | [ホストアドレス]で入力したホスト名が存在するかどうかを確認します。
[ファイルパス] | [ホストアドレス]に入力したコンピューターの共有フォルダー名を入力します(255バイト以内)。一般的には、共有名と呼ばれています。 入力例：「scan」 共有フォルダー内のフォルダーを指定したいときは、フォルダー名の間に「￥」を入力します。 入力例：「scan￥document」
[ホスト名検索] | [ホストアドレス]に適用するホスト名を検索して探します。ホスト名を検索するには、グループ名を指定する必要があります。 [グループ名]：初期状態では、自分の所属グループ名が表示されます。グループ名を変更する場合は、[変更]をタップし、グループ名を入力します(半角15文字以内)。グループ名の入力後、検索条件を指定して[検索実行]をタップします。 [ホスト名]：検索するホスト名を入力します(半角15文字以内)。ホスト名の入力後、検索条件を指定して[検索実行]をタップします。
[参照] | タッチパネルから、ファイルを送信したいコンピューターを探して、共有フォルダーを選びます。 認証画面が表示されたら、選んだフォルダーのアクセス権限を持つユーザー名とパスワードを入力します。認証後は、[ホストアドレス]や[ファイルパス]などが自動で入力されます。 以下の場合、正しく参照できない可能性があります。 本機が接続しているネットワーク(サブネット)上に、512を超えるワークグループおよびコンピューターが存在する場合、正しく参照できない可能性があります。 IPv6環境では参照できません。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### FTP宛先を登録するには([ファイル送信(FTP)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ファイル送信(FTP)]
          - [新規登録]

宛先とするFTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ホストアドレス] | 宛先とするFTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します(253バイト以内)。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ファイルパス] | [ホストアドレス]に入力したFTPサーバーの保存先フォルダー名を入力します(127バイト以内)。 入力例：「scan」 FTPフォルダー内のフォルダーを指定したいときは、フォルダー名の間に「/」を入力します。 入力例：「scan/document」 ファイルパスを指定しない場合は、「/」のみを入力します。 入力例：「/」
[ユーザーID] | 宛先のFTPサーバーで認証が必要なときは、ログインできるユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
[パスワード] | [ユーザーID]に入力したユーザーのパスワードを入力します。
[anonymous] | 宛先のFTPサーバーで認証が不要なときは、[ON]を選びます。 初期値は[OFF]です。
[PASV] | お使いの環境でPASVモードを利用しているときは、[ON]を選びます。 初期値は[OFF]です。
[プロキシ] | お使いの環境でプロキシサーバーを利用しているときは、[ON]を選びます。 初期値は[OFF]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[21]です。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### WebDAV宛先を登録するには([ファイル送信(WebDAV)])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ファイル送信(WebDAV)]
          - [新規登録]

宛先とするWebDAV サーバーのホスト名またはIPアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ユーザーID] | [ファイルパス]に入力したフォルダーのアクセス権限を持つユーザー名を入力します(全角／半角64文字以内)。
[パスワード] | [ユーザーID]に入力したユーザーのパスワードを入力します。
[ホストアドレス] | 宛先とするWebDAVサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します(253バイト以内)。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ファイルパス] | [ホストアドレス]に入力したWebDAVサーバーの保存先フォルダー名を入力します(142バイト以内)。 入力例：「scan」 WebDAVフォルダー内のフォルダーを指定したいときは、フォルダー名の間に「/」を入力します。 入力例：「scan/document」
[プロキシ] | お使いの環境でプロキシサーバーを利用しているときは、[ON]を選びます。 初期値は[OFF]です。
[SSL設定] | お使いの環境でSSLを利用しているときは、[ON]を選びます。 初期値は[OFF]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[80]です。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### ボックス宛先を登録するには([ボックス保存])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ボックス保存]
          - [新規登録]

保存先のボックスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ボックス] | 保存先のボックスを、[共有]、[個人]、[グループ]のいずれかから1個選びます。 [個人]は、本機でユーザー認証を導入している場合に選べます。 [グループ]は、本機で部門管理を導入している場合に選べます。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### ファクス宛先を登録するには([ファクス送信])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするファクス番号を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ファクス番号] | 宛先とするファクス番号を入力します。 構内回線(PBX)環境でお使いの場合は、[外線]をタップします([E-]と表示されます)。登録されている外線番号が自動的に挿入されます。 構内回線(PBX)環境でお使いの場合は、外線番号のあとに[ポーズ]を入力すると([P]と表示されます)、より確実なダイアルができます。 ダイアル回線でプッシュ信号を発信したいときは、[トーン]をタップします([T]と表示されます)。 [-]は、ダイアルの区切り記号として入力します。ダイアルには影響ありません。
[回線設定] | 必要に応じて、登録する宛先に対するファクスの送信のしかたを指定します。ここで指定した内容は、ファクスの送信前に変更できます。 [海外通信モード]：通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに使います。伝送速度を落として送信します。 [ECM OFF]：ECMモードは、ITU-T(国際電気通信連合)で定められた誤り再送方式の通信です。ECMモードをもつファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。 ECMをOFFに設定して送信することで、通信時間を短縮できます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。 [V34 OFF]：V.34とは、スーパーG3のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由で回線に接続されている場合など、回線の状況によってはスーパーG3モードで通信できない場合があります。このような場合はV.34をOFFに設定して送信することをおすすめします。 [宛先確認送信]:宛先確認送信機能を使うときに[する]を選びます。ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報(CSI)とを照合し、一致した場合にファクスを送信します。 [回線指定]：複数の回線をお使いの場合は、送信に使う回線を選びます。通常は[回線1]を使います。[指定しない]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。

#####

- この機能を使うには、オプションのFAXキットが必要です。

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#####

- ファクス番号を登録するとき、ファクス番号を2度入力させるかどうかを選べます(初期値：[OFF])。ファクス番号の誤登録を防ぐために便利な機能です。詳しくは、こちらをごらんください。

#### インターネットファクス宛先を登録するには([インターネットファクス送信])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [インターネットファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするメールアドレスを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[E-mail宛先] | 宛先とするメールアドレスを入力します。 PrefixやSuffixが登録されている場合は、登録したドメイン名などを呼出して、入力を補完できます。
[相手機受信能力] | 宛先の装置が受信できる原稿データの仕様として、[圧縮形式]、[用紙サイズ]、[解像度]をそれぞれ選びます。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#####

- メールアドレスの接頭辞(Prefix)や接尾辞(Suffix)を登録しておくことで、メールアドレスの入力を補完できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### IPアドレスファクス宛先を登録するには([IPアドレスファクス送信])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [IPアドレスファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするIPアドレス、ホスト名、メールアドレスのいずれかを登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[宛先] | 宛先とする装置のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」 ホスト名の入力例：「host.example.com」(ドメイン名も含めて入力します。) 宛先はメールアドレスで指定することもできます。メールアドレスで指定する場合は、「ipaddrfax@」のあとに、送信先のIP アドレスまたはホスト名を入力します。 @以降をIPアドレスで入力する場合は、IP アドレスを"[ ]"で挟みます。 IPアドレス(IPv4)の入力例：「ipaddrfax@[192.168.1.1]」 IPアドレス(IPv6)で入力する場合は、最初の括弧"[" のあとに、"IPv6:" を入力します。 IPアドレス(IPv6)の入力例：「ipaddrfax@[IPv6:fe80::220:6bff:fe10:2f16]」 @以降をホスト名で入力する場合は、"[ ]"は不要です。 ホスト名の入力例：「ipaddrfax@host.example.com」
[ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[25]です。
[相手先機種] | 宛先とする装置がカラーに対応しているかどうかを選びます。 初期値は[モノクロ機]です。

#####

- この機能を使うには、オプションのFAXキットが必要です。

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#### 複数の宛先をグループにまとめて登録するには([グループ宛先])

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [グループ宛先]
        - [新規登録]

宛先をグループにまとめて登録します。グループには、E-mail送信とSMB送信、ファクス送信などを組合わせることもできます。

設定 | 説明
--- | ---
[登録名] | タッチパネルに表示する、グループ宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[宛先選択] | 登録するグループに含めたい宛先を選びます。[名前から検索]または[番号から検索]をタップして、検索文字または登録番号で宛先を絞込めます。 1つのグループには、500件まで宛先を登録できます。また、メールアドレスとファクス番号など、種類の異なる宛先を１つのグループとして登録することもできます。
[宛先一覧] | 必要に応じて、グループに登録されている宛先を確認します。

#####

- 登録したグループ宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[宛先一覧]をタップします。

- 登録したグループ宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録したグループ宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。