ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン宛先の指定のしかた

# 宛先の指定のしかた

- Android端末をお使いの場合
- iOS端末をお使いの場合

## Android端末をお使いの場合

NFCを使ってRemote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

- Remote Accessを使って本機に接続するときにNFCを使用する場合は、あらかじめ本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。

1. Android端末でRemote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

2. アドレス帳からメールアドレスを選択します。

   - アドレス帳が複数ある場合は、利用したいアドレス帳を選択し、メールアドレスを選択します。

   - 一つの宛先に複数のメールアドレスが登録されている場合は、どのメールアドレスを使うかを選択する画面が表示されます。

3. Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末がスリープモード（スクリーンオフ）または画面ロック状態の場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   Remote Accessで本機に接続されます。

4. 本機の操作パネルで[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

   - コピーモードのトップ画面またはファクス／スキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

   - ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

   選択したメールアドレスが宛先として指定されます。

#####

- Address Linkの操作方法について詳しくは、Remote Accessのヘルプをごらんください。

## iOS端末をお使いの場合

Bluetooth LEを使ってRemote Accessで本機に接続し、Address Linkを実行する手順を説明します。

- Remote Accessを使って本機に接続するときにBluetooth LEを使用する場合は、あらかじめ本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。

1. iOS端末でRemote Accessを起動し、[Address Link]をタップします。

   専用のアドレス帳が起動します。

2. アドレス帳からメールアドレスを選択します。

3. iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

4. 本機の操作パネルで[スキャン宛先に使用]または[ボックス宛先に使用]をタップします。

   - コピーモードのトップ画面またはファクス／スキャンモードのトップ画面を表示しているときに本機に接続すると、[スキャン宛先に使用]が表示されます。

   - ボックスモードのファイル送信画面を表示しているときに本機に接続すると、[ボックス宛先に使用]が表示されます。

5. Remote Accessで[Send]をタップします。

   選択したメールアドレスが本機に転送され、宛先として指定できます。

#####

- Address Linkの操作方法について詳しくは、Remote Accessのヘルプをごらんください。