ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールIPP印刷の使用環境を設定する

# IPP印刷の使用環境を設定する

- 概要
- IPP印刷の基本設定をする
- IPP認証を行う
- SSLで通信する(IPPS)

## 概要

IPP印刷は、IPPプロトコルを使って、ネットワーク経由で印刷する機能です。

HTTPを拡張したIPPを印刷データの転送に使っており、インターネットを経由して、遠隔地のプリンターに印刷することもできます。

IPPで印刷するときに認証を行うことで、第三者による不正利用を防止できます。また、本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷ができます。

IPP印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. IPP印刷の基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   IPP印刷時に認証を行いたい | こちら
   本機とSSLで通信したい(IPPS印刷) | こちら

## IPP印刷の基本設定をする

IPP印刷を有効にします。あわせて、IPP印刷で使う本機の情報を登録します。

管理者モードの[ネットワーク]-[IPP設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPP設定] | IPP印刷を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用する]です。
[IPP設定ジョブ許可] | IPP印刷を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用する]です。
[プリンター名] | 必要に応じて、本機のプリンター名を入力します(半角127文字以内)。
[プリンター設置場所] | 必要に応じて、本機の設置場所を入力します(半角127文字以内)。
[プリンター情報] | 必要に応じて、本機のプリンター情報を入力します(半角127文字以内)。
[プリンターURI] | IPPを利用してプリントできるプリンターのURIを表示します。
[オペレーションサポート情報] | 必要に応じて、IPPで許可する操作にチェックをつけます。
| [印刷ジョブ] | IPP印刷を使うときは、チェックをつけます。 印刷ジョブを許可するかどうかを設定します。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[有効ジョブ] | 有効ジョブの確認を許可するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[キャンセルジョブ] | ジョブのキャンセルを許可するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[ジョブ属性取得] | ジョブ属性の取得を許可するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[ジョブ取得] | ジョブの一覧の取得を許可するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[プリンター属性取得] | プリンター属性の取得を許可するときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。

## IPP認証を行う

IPP印刷時に認証を行うには、IPP認証を有効にします。あわせて、認証に必要な情報を設定します。

管理者モードの[ネットワーク]-[IPP設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IPP認証設定] | IPP認証を使うときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
[認証方式] | IPP認証の認証方式を選びます。 初期値は[requesting-user-name]です。
[ユーザー認証連動] | ユーザー認証や部門管理を導入している場合に、IPP認証を連動させるかどうかを選びます。 [連動する]を選ぶと、本機のユーザー認証機能を使ってIPP認証を行います。 [認証方式]で[requesting-user-name]を選んだ場合は、[連動する]に設定できません。 初期値は[連動しない]です。
[IPP印刷時ユーザー認証情報] | [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合、IPP印刷のジョブを本機で管理するときに、どのログイン情報を使ってユーザー認証するかを選びます。 [IPP認証情報優先]：IPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 [PJL情報優先]：PJLのユーザー名とパスワードを優先し、PJLの記述がないときのみIPP認証用のユーザー名とパスワードを使います。 初期値は[IPP認証情報優先]です。
[ユーザー名] | ユーザー名を入力します(：を除く半角20文字以内)。 [認証方式]で、[basic]または[digest]を選んだ場合に入力します。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合は設定できません。
[パスワード] | [ユーザー名]に入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角20文字以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。 [認証方式]で、[basic]または[digest]を選んだ場合に入力します。 [ユーザー認証連動]で[連動する]を選んだ場合は設定できません。
[realm] | [認証方式]で[digest]を選んだ場合は、ドメイン(realm)を入力します(半角127文字以内)。
[有効期限] | IPP認証の認証情報の有効期限を入力します。[0]分に設定すると、認証後に認証情報を破棄します。 初期値は[5]分です。

## SSLで通信する(IPPS)

本機でIPP印刷を行うときに、コンピューターと本機の通信をSSLで暗号化してセキュリティを強化できます。

1. 本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

   - 詳しくは、こちらをごらんください。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[IPP設定]-[IPP設定]で、[IPP-SSL設定]を[SSL通信のみ可]または[SSL/非SSL通信可]に設定します(初期値：[非SSL通信のみ可])。

Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターでIPPS印刷を行う場合は、次のことを確認してください。

- IPPSを使って本機で印刷する場合は、次のように本機を指定します。

- 「https://ホスト名.ドメイン名/ipp」
  ホスト名とドメイン名には、本機の[TCP/IP設定]で設定した、[DNSホスト名]と[DNSデフォルトドメイン名]を入力します。

- コンピューター側から、DNSサーバーを使って、本機を名前解決できることを確認してください。あらかじめ、本機をDNSサーバーに登録しておきます。また、コンピューター側でDNSの設定を行ってください。

- 本機の証明書がCA(認証局)により発行されたものでない場合は、本機の証明書を、コンピューターの[信頼されたルート証明機関]に登録してください。