ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティングネットワークファクス／ネットワークスキャンできない

# ネットワークファクス／ネットワークスキャンできない

トラブルの内容 | チェックポイント | 対処方法
--- | --- | ---
送信できない。 | 送信しようとしているE-mail1通あたりの容量が、SMTPサーバーが受信できる最大容量を超えていませんか？ | E-mail1通あたりの容量がSMTPサーバーが受信できる最大容量を超えている場合、エラーとなり送信できません。
送信の手順は正しいですか？ | 送信手順を確認して、もう1度送信してください。
ネットワークの設定や接続は正しいですか？ | ネットワークの設定や接続を確認してください。 ネットワークの設定については、こちらをごらんください。
本機のE-mailアドレスは設定されていますか？ | 本機のE-mailアドレスを確認し、設定してください。 E-mailアドレスの設定については、こちらをごらんください。
ケーブル類が正しく接続されていますか？ | ネットワークケーブル、モジュラーケーブルなどが正しく接続されているか確認してください。
入力した相手のファクス番号やアドレスが間違っていませんか？ 短縮宛先やプログラム宛先は正しく登録されていますか？ | 短縮宛先やプログラム宛先を使用している場合、登録しているファクス番号が間違っていることがあります。 短縮宛先リストを印刷するなどして、正しく登録されているか確認してください。宛先リストを印刷する方法については、こちらをごらんください。
受信側にトラブルはありませんか？ | 相手機の電源がOFFになっている、用紙がないなどのトラブルはありませんか？ 受信側に電話をかけるなどして確認してください。
受信できない。 | 電源は入っていますか？ | 本機の主電源スイッチを確認してください。 ハブを使用している場合は、ハブの電源も確認してください。
ErPオートパワーOFF状態になっていませんか？ | ErPオートパワーOFF状態になっていると、ジョブの受信ができません。電源キーを押してErPオートパワーOFF状態を解除してください。 ErPオートパワーOFFについては、こちらをごらんください。
ケーブル類が正しく接続されていますか？ | ネットワークケーブル、モジュラーケーブルなどが正しく接続されているか確認してください。
メモリー不足、ハードディスクの容量不足ではありませんか？ | メモリー残量、ハードディスクの残量を確認してください。残量が不足しているときは、受信できない、または受信しても印刷できなくなります。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信(SMB送信)できない。 | フォルダーの指定が間違っていませんか？ | 送信先のフォルダーを「/(スラッシュ)」で区切ると、フォルダーを指定できません。送信先のフォルダーは「￥」で区切ってください。
名前が半角13文字以上のフォルダーを指定していませんか？ | Mac OS Xのフォルダーにスキャンしたデータを送信する場合、名前が半角12文字以内のフォルダーを指定してください。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信(SMB送信)するとき、動作が遅い。 | [LLMNR設定]が有効になっていませんか？ | [LLMNR設定]を無効にしてください。[LLMNR設定]については、こちらをごらんください。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信(SMB送信)するとき、「サーバー接続エラー」が発生する。 | ネットワークケーブルが外れていませんか？ | ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。
本機からのパケットが送信先まで届いていますか？ | 本機からのパケットが送信先まで届いているか確認してください。 届いていない場合は、以下のような点を確認してください。 新しいネットワークケーブルに変える。 無線を使用している場合、無線の設定が正しいか確認する。または、有線に切換える。 本機からパケットが出ていない場合は、本機のIP設定を確認する。 送信先のIPアドレスが正しく登録されているか確認する。
スキャンしたデータを指定したコンピューターに送信(SMB送信)するとき、「ログインエラー」が発生する。 | 送信先の[ファイルパス]の設定が間違っていませんか？ | 送信先の[ファイルパス]が正しく登録されているか確認してください。
ドメイン運用していませんか？ | ドメイン運用している場合は、ドメインユーザ名とローカルユーザ名を別にしてください。ドメインユーザ名とローカルユーザ名が同じ場合は、パスワードも同じにしてください。
プリントされない。 | 強制メモリー受信が設定されていませんか？ | 強制メモリー受信が設定されている場合は、[強制メモリー受信]ボックスからファクスを印刷してください。 強制メモリー受信の詳細については、こちらをごらんください。
用紙はセットされていますか？ | 画面に用紙補給アイコンが点灯している場合は、用紙がなくなり、メモリーに受信した原稿データが蓄積されています。用紙を補給してください。
用紙がつまっていませんか？ | 紙づまりが発生している場合、受信した原稿データはメモリーに蓄積されたままとなります。つまっている用紙を取除いてください。 紙づまりの対処については、こちらをごらんください。
トナーがなくなっていませんか？ | トナーがなくなると受信できません。トナーカートリッジを交換してください。 トナーカートリッジの交換については、bizhub C658/C558/C458をお使いの場合、こちらをごらんください。bizhub C368/C308/C258をお使いの場合、こちらをごらんください。