ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール本機へのアクセスをIPアドレスで制限する

# 本機へのアクセスをIPアドレスで制限する

- IPv4アドレスで制限する
- IPv6アドレスで制限する

## IPv4アドレスで制限する

本機へアクセスするコンピューターを、IPアドレスによって制限できます。これを、IPアドレスフィルタリングと呼びます。

本機へのアクセスを許可するIPv4アドレスと、拒否するIPv4アドレスを指定できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPv4フィルタリング]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[許可設定] | アクセスを許可するIPv4アドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、アクセスを許可するIPv4アドレスの範囲を入力します。 1つのIPv4アドレスからのアクセスを許可する場合は、片方だけの入力でも設定できます。 入力例：「192.168.1.1」 初期値は[無効]です。
[拒否設定] | アクセスを拒否するIPv4アドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、IPv4アドレスの範囲を入力します。 1つのIPv4アドレスからのアクセスを拒否する場合は、片方だけの入力でも設定できます。 入力例：「192.168.1.1」 初期値は[無効]です。

## IPv6アドレスで制限する

本機へアクセスするコンピューターを、IPアドレスによって制限できます。これを、IPアドレスフィルタリングと呼びます。

本機へのアクセスを許可するIPv6アドレスと、拒否するIPv6アドレスを指定できます。

管理者モードの[ネットワーク]-[TCP/IP設定]-[IPv6フィルタリング]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[許可設定] | アクセスを許可するIPv6アドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、アクセスを許可するIPv6アドレスの範囲を入力します。 プレフィックス指定の書式： ****:****:****:****:****:****:****:****/@ *の入力範囲：16進数 @の入力範囲：3-128 初期値は[無効]です。
[拒否設定] | アクセスを拒否するIPv6アドレスを指定する場合は、[有効]を選びます。あわせて、IPv6アドレスの範囲を入力します。 プレフィックス指定の書式： ****:****:****:****:****:****:****:****/@ *の入力範囲：16進数 @の入力範囲：3-128 初期値は[無効]です。