ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツール Web Connectionの通信を暗号化する

# Web Connectionの通信を暗号化する

コンピューターとWeb Connectionとの通信をSSLで暗号化して、セキュリティを強化できます。

本機には、出荷時にSSL証明書が登録されています。そのため、本機でSSL/TLS を有効にするだけで、設置後すぐにSSL による暗号化通信ができます。

管理者モードの[セキュリティ]-[PKI設定]-[SSL使用設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL/TLS使用モード] | SSL通信を行うログインモードを選びます。 [管理者モードのみ]：管理者モードだけSSLで通信します。 [管理者モードとユーザーモード]：管理者モードとユーザーモードの両方をSSLで通信します。 [なし]：SSLで通信しません。 初期値は[なし]です。
[暗号強度] | SSLの暗号強度を選びます。 お使いの環境に合わせて選んでください。 初期値は[AES-256, 3DES-168, RC4-128]です。
[SSL/TLSバージョン設定] | 使用するSSLのバージョンを選びます。お使いの環境に合わせて選んでください。

#####

- 出荷時に登録されている証明書を使わずに、新しく証明書を作成することもできます。詳しくは、こちらをごらんください。