ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールファクスサーバーと連携する

# ファクスサーバーと連携する

- 概要
- アプリケーションを登録する
- アプリケーション設定テンプレート
- E-mail形式で通信するファクスサーバーと連携する

## 概要

ファクスサーバーをお使いの場合に、アプリケーションの登録と、アプリケーションを使うためのサーバーの設定ができます。

E-mail形式で通信するファクスサーバーをお使いの場合は、送信先の番号にPrefixとSuffixを自動的に付加するように設定できます。

#####

本機の操作パネルから、登録したアプリケーションの表示や操作が行えます。ただし、次の条件を満たす必要があります。

- オプションのFAXキットが装着されていない

- インターネットファクス機能が無効である

## アプリケーションを登録する

アプリケーションの登録と、アプリケーションを使うためのサーバーの設定をします。

- オプションのFAXキット を装着している場合は設定できません。

1. 管理者モードの[宛先登録]-[アプリケーション登録]で、アプリケーションを登録したい場所を選び、[登録/編集]をクリックします。

2. [テンプレートを使用する]を選び、使うテンプレートを選びます。

   - テンプレートを使わない場合は、[テンプレートを使用しない]を選びます。

   - 本機で使えるテンプレートについて詳しくは、こちらをごらんください。

3. [次へ]をクリックします。

4. アプリケーションの登録とサーバーの設定をして、[次へ]をクリックします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [アプリケーション設定] | 登録するアプリケーションの設定をします。
   | [アプリケーション名] | アプリケーションの名前を入力します(半角16文字／全角8文字以内)。
   [サーバー設定] | アプリケーションを使うためのサーバーの設定をします。
   | [ホストアドレス] | アプリケーションを使うサーバーの、ホストアドレスを入力します(半角15文字以内、記号は.のみ使用可能)。
   [ファイルパス] | 送信先のファイルパスを入力します(半角96文字以内)。
   [ユーザーID] | サーバーにログインするための、ユーザーIDを入力します(半角47文字以内)。
   [パスワード] | [ユーザーID]で入力したユーザー名のパスワードを入力します(半角31文字以内)。
   [anonymous] | 宛先のサーバーで認証が不要なときは、[ON]を選びます。
   [PASVモード] | お使いの環境でPASVモードを利用しているときは、[ON]を選びます。
   [プロキシ] | お使いの環境でプロキシサーバーを利用しているときは、[ON]を選びます。
   [ポート番号] | 必要に応じて、ポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。

5. 設定したい拡張項目を選び、[編集]をクリックします。

6. 選んだ拡張項目の[機能設定]画面で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ボタン名] | ボタンの名前を入力します(半角16文字／全角8文字以内)。
   [機能名] | 機能名を選びます。
   [パネル上の表示] | タッチパネルに表示する名前を入力します(半角32文字／全角16文字以内)。
   [表示方法] | タッチパネルでの表示方法を選びます。
   [初期値] | 初期値を入力します。入力できる文字数は、[機能名]で選んだ機能によって異なります。 初期値を隠したい場合は、[****表示する]にチェックをつけます。
   [キーボードタイプ] | タッチパネルに表示するときのキーボードタイプを選びます。
   [オプション設定] | [機能名]で選んだ機能に応じて、オプション設定をします。

7. [OK]をクリックします。

## アプリケーション設定テンプレート

Web Connectionでは、次のようなテンプレートが用意されています。テンプレートには、アプリケーションごとに異なる拡張項目が、あらかじめ設定されています。

[WalkUp Fax]

[No.] | [ボタン名] | [機能名] | [キーボードタイプ] | [初期値] | [オプション設定]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [Sender Name (CS)] | [Name] | [ASCII] | [Walkup] | 設定なし
2 | [Fax Number (CS)] | [Personal Fax Number] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
3 | [TEL Number (CS)] | [Personal Voice Number] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
4 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
5 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
6 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし

[Fax with Account]

[No.] | [ボタン名] | [機能名] | [キーボードタイプ] | [初期値] | [オプション設定]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 設定なし
2 | [Sender Name (CS)] | [Name] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
3 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
4 | [Password Auth#] | [Authentication] | 設定なし | 設定なし | [なし]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 設定なし | 設定なし | 設定なし
9 | [Hold For Preview] | [Hold For Preview] | 設定なし | 設定なし | [いいえ]

[Secure Docs]

[No.] | [ボタン名] | [機能名] | [キーボードタイプ] | [初期値] | [オプション設定]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 設定なし
2 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
3 | [Password Auth#] | [Authentication] | 設定なし | 設定なし | [なし]
4 | [Delivery Method] | [Delivery] | 設定なし | 設定なし | [保護あり]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 設定なし | 設定なし | 設定なし
9 | [Document PW] | [Document Password] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし

[Certified Delivery]

[No.] | [ボタン名] | [機能名] | [キーボードタイプ] | [初期値] | [オプション設定]
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | [User ID] | [ID] | [ASCII] | [Walkup] | 設定なし
2 | [Password] | [Password] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
3 | [Password Auth#] | [Authentication] | 設定なし | 設定なし | [なし]
4 | [Delivery Method] | [Delivery] | 設定なし | 設定なし | [認証あり]
5 | [Subject] | [Subject] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
6 | [Billing Code 1] | [BillingCode1] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
7 | [Billing Code 2] | [BillingCode2] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし
8 | [Cover Sheet Type] | [CoverSheet] | 設定なし | 設定なし | 設定なし
9 | [Document PW] | [Document Password] | [ASCII] | 設定なし | 設定なし

## E-mail形式で通信するファクスサーバーと連携する

E-mail形式で通信するファクスサーバーを使う場合は、送信先の番号に、接頭辞(Prefix)と接尾辞(Suffix)を自動的に付加できます。

管理者モードの[環境設定]-[システム連携設定]-[システム連携設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Prefix/Suffix自動設定] | 送信先の番号にPrefixとSuffixを、自動的に付加するかどうかを選びます。 [する]を選ぶと、管理者モードの[宛先登録]-[Prefix/Suffix]で、登録No.1に設定された文字を自動的に付加します。 初期値は[しない]です。

[Prefix/Suffix自動設定]を[する]に設定すると、次の制限がかかります。

- 管理者モードの[ファクス設定]を設定できません([宛先確認表示機能]、[宛先2度入力機能(送信)]、[宛先2度入力機能(登録)]、[PC-FAX送信許可設定]、[PINコード表示マスク機能]を除く)。

- 管理者モードの[宛先登録]-[アプリケーション登録]を設定できません。

- 掲示板ボックス、ポーリング送信ボックス、強制メモリー受信ボックス、再送信ボックスを使えません。

- 掲示板ボックス、中継ボックスを登録できません。

- 親展受信ができません。

- [オフフック]キーを使えません。

- ファクス／スキャンモードの[ファクス発信元設定]、[回線設定]、[クイックメモリー送信]、[ポーリング送信]、[ポーリング受信]、[タイマー通信]、[パスワード送信]、[Fコード送信]は設定できません。

- ネットワークファクス機能を使えません。

- ファクスの送信先を短縮宛先に登録するとき、[外線]、[トーン]、[ポーズ]、[-]、[回線設定]を指定できません。

- 操作パネルのジョブ表示画面から、通信管理レポート、送信管理レポート、受信管理レポートを印刷できません。

- ジョブの履歴には、PrefixとSuffixを除いた番号を表示します。

- 送信ジョブの種類は、E-mailとして扱われます。

- カウンターの、ファクス送信枚数は更新されません。