ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールSMBファイル共有の設定をする

# SMBファイル共有の設定をする

- 概要
- SMBサーバーの設定をする
- ファイル共有に使用する共有ボックスを作成する

## 概要

SMBファイル共有は、本機をSMBサーバーとして動作させ、本機の共有ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する機能です。

ネットワーク上の共有フォルダーを参照するのと同じように、コンピューターから装置に接続し、共有ボックス内のファイルを簡単に取出すことができます。

SMBファイル共有機能を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. SMBサーバーの設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. ファイル共有に使用する共有ボックスを作成する

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

## SMBサーバーの設定をする

本機をSMBサーバーとして使うための設定をします。

管理者モードの[ネットワーク]-[SMB設定]-[SMBサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBサーバー設定] | 本機をSMBサーバーとして使う場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[SMBホスト名] | 本機のSMBホスト名を、大文字で入力します(半角15文字以内、記号は- のみ先頭および末尾以外で使用可能)。
[ワークグループ] | 本機が所属するワークグループ名またはドメイン名を大文字で入力します(" ￥ ; : , * < > ¦ + = ? を除く半角15文字以内)。 初期値は[WORKGROUP]です。
[SMB認証プロトコル] | 本機で使うSMB認証プロトコルを選びます。 Windows Vista以降をお使いの場合に、SMB2.0プロトコルを使うときは、[SMB1.0/SMB2.0]を選びます。 初期値は[SMB1.0/SMB2.0]です。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。 初期値は[要求時]です。
[SMBファイル共有] | SMBファイル共有機能を使う場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。

## ファイル共有に使用する共有ボックスを作成する

共有ボックスを作成します。また、共有ボックスに保存したファイルをSMBフォルダーへ自動的に保存するための設定をします。

管理者モードの[ボックス]-[ボックス一覧]-[新規登録]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ボックスNo.] | ボックスの登録番号です。[空き番号を使う]を選ぶと、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[直接入力する]を選び、1 ～ 999999999 の範囲で入力します。
[ボックス名] | ボックスの名前を入力します(半角20文字／全角10文字以内)。 登録するボックスに、わかりやすい名前をつけます。
[ボックスパスワードを使用する] | ボックスの利用をパスワードで制限する場合は、チェックをつけてから、パスワードを入力します(" を除く半角64文字以内)。
[検索文字] | ボックスを[ボックス名]でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。
[ボックスタイプ] | SMBファイル共有機能を使う場合は、[共有]を選びます。
[ボックス拡張機能] | [表示]をクリックします。
| [SMBフォルダーへの文書自動登録] | SMBファイル共有機能を使う場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。

#####

- 親展受信機能とは同時に設定できません。

#####

- SMBファイル共有機能を使って、共有ボックスのファイルをネットワーク上で共有している場合に、共有ボックスを介してSMBフォルダーにファイルを保存した日時から、自動的に削除するまでの時間を設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。