ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールページ割付設定の初期値を設定する

# ページ割付設定の初期値を設定する

ダイレクト印刷するときの、ページ割付設定の初期値を設定します。

管理者モードの[プリンター設定]-[ページレイアウト設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙に縮小して印刷するときは、[する]を選びます。 初期値は[しない]です。
[ページ割付数] | 1枚の用紙に割付けるページ数を、[行数]と[列数]それぞれ入力します。 初期値は[行数]、[列数]とも[1]です。
[集約方向] | ページの配置のしかたを選びます。 初期値は[左上から横方向]です。
[ページ間隔] | 行方向と列方向のページの間隔を入力します。 初期値はすべて[0]mmです。
[ページ余白] | 上下左右のページの余白を入力します。 初期値はすべて[0]mmです。
[ページ倍率] | 倍率を自動で調整するか、任意の倍率を指定してページを拡大または縮小するかを選びます。 初期値は[自動]です。
[ページ枠] | ページ間に境界線を印字するかどうかを選びます。 初期値は[印刷しない]です。