ユーザーズガイド

検索

ホームWeb設定ツールWS印刷の使用環境を設定する

# WS印刷の使用環境を設定する

- 概要
- WS印刷の基本設定をする
- プロキシサーバーを使う
- SSLで通信する

## 概要

Windows Vista以降(Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)のコンピューターで利用可能なWebサービス機能を使うと、ネットワークに接続された本機を自動的に検出して、Webサービスプリンターとして簡単にインストールできます。

本機とコンピューターとの通信には、HTTPを使います。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

WS印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. WS印刷の基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. お使いの環境に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   ディスカバリプロキシを使ってWS印刷する | こちら
   コンピューターとSSLで通信したい | こちら

#####

- コンピューター側の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、Windows 8.1/10でWebサービスによる印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

## WS印刷の基本設定をする

Webサービスによる印刷を有効にします。あわせて、Webサービスを使って本機を検出するための設定や、プリンターとしての本機の情報などを設定します。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します(半角62文字以内)。 本機を探すときにわかりやすい名前をつけます。
   [Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、[有効]を選びます。 Windows Vista以降のコンピューターで、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です(NetBIOSによる検出数を含む)。 初期値は[有効]です。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[DPWS設定]-[プリンター設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [プリント機能] | WS印刷機能を使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
   [WSD Print V2.0設定] | WS印刷バージョン2.0の機能を使う場合は、[有効]を選びます。 バージョン2.0に対応したコンピューターから本機に接続したときに、本機に対する印刷の事前通知や、アカウント情報の送付、機器拡張機能のパラメーター設定、機器の能力やローカライズ情報の取得などができるようになります。 初期値は[有効]です。
   [プリンター名] | WSプリンターとして使うときの、本機の名前を入力します(半角63文字以内)。
   [プリンター設置場所] | 必要に応じて、プリンター設置場所を入力します(半角63文字以内)。
   [プリンター情報] | 必要に応じて、プリンター情報を入力します(半角63文字以内)。

## プロキシサーバーを使う

WS-Discoveryで定義されるディスカバリプロキシを利用して、マルチキャスト通信が制限されている環境で、本機から印刷するための設定をします。お使いの環境でディスカバリプロキシサーバーを導入している場合に設定します。

通常、Webサービスを使って本機から印刷するには、本機からマルチキャストで通信できる場所に、コンピューターが接続されている必要がありますが、本機からユニキャスト通信できる場所に、ディスカバリプロキシサーバーを設置することで、本機から印刷できるようになります。

管理者モードの[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS拡張設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシ使用設定] | ディスカバリプロキシを使うときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プロキシ1]～[プロキシ3] | 本機で使うディスカバリプロキシサーバーを登録します。
| [プロキシサーバーアドレス] | ディスカバリプロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ファイルパス] | ディスカバリプロキシサーバーで、WS-Discoveryのサービスを公開しているURLのパス部分の、サービス名を入力します(半角255文字以内)。
[SSL使用設定] | ディスカバリプロキシサーバーとの通信をSSLで暗号化する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プロキシサーバーポート番号] | 必要に応じて、ディスカバリプロキシサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 [SSL使用設定]が[使用しない]の場合、初期値は[80]です。 [SSL使用設定]が[使用する]の場合、初期値は[443]です。

## SSLで通信する

本機とコンピューターとの通信を、SSLで暗号化します。

本機とコンピューターとの通信を暗号化するには、双方向でSSL通信の設定を行う必要があります。あらかじめ、以下の確認をしてください。

- DNSサーバーで名前解決を行っている必要があります。

- 本機の証明書がCA(認証局)により発行されたものでない場合は、本機の証明書を、コンピューターの[信頼されたルート証明機関]に登録してください。

- あらかじめコンピューター側で証明書を作成して、TCP/IPの通信ポートと関連付けてください(初期値：ポート番号5358)。

#####

- Windows 8.1/10の場合は、Webサービスを使った通信をSSLで暗号化することはできません。

SSL通信を有効にします。あわせて、証明書の検証方法を設定します。

管理者モードの[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL設定] | SSLで通信するときは、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[証明書検証強度設定] | 証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 それぞれの項目で[確認する]を選ぶと、その項目について、証明書の検証を行います。
| [有効期限] | 証明書が有効期限内かどうかを確認します。 初期値は[確認する]です。
[鍵使用法] | 証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。 初期値は[確認しない]です。
[チェーン] | 証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。 チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。 初期値は[確認しない]です。
[失効確認] | 証明書が失効していないかどうかを確認します。 証明書の失効確認は、以下の順番で行います。 OCSP(Online Certificate Status Protocol)サービス CRL(Certificate Revocation List) 初期値は[確認しない]です。

#####

- 管理者モードの[セキュリティ]-[証明書検証設定]で、証明書の検証を行うかどうかを設定します。初期設定では、証明書の検証を行います。詳しくは、こちらをごらんください。