ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール PS印刷設定の初期値を設定する

# PS印刷設定の初期値を設定する

PS印刷に関する設定をします。エラー情報の印刷や、各種プロファイルの初期値を設定します。

管理者モードの[プリンター設定]-[PS設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[カラー選択] | 印刷する色を選びます。 [オートカラー]：原稿の色に合わせてカラーを自動選択して印刷します。 [グレースケール]：原稿の色に関わらず、モノクロで印刷します。 [2色カラー]：指定した2色で印刷します。色つき原稿のグレー部分とカラー部分を、それぞれ2色の配合で指定した色の組合わせで印刷します。 初期値は[オートカラー]です。
[PSエラー印刷] | PSのラスタライズ中にエラーが発生した場合、エラー情報を印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[ICCプロファイル設定] | プリンタードライバーに表示するプロファイルの初期値を指定します。 [ICCプロファイル設定]が本体とプリンタードライバーで異なる場合、プリンタードライバーの設定が優先されます。
| [写真] | 写真における、RGBカラーと出力プロファイルの初期値を選びます。 初期値は[RGBカラー]：[sRGB]／[出力プロファイル]：[自動]です。
[文字] | 文字における、RGBカラーと出力プロファイルの初期値を選びます。 初期値は[RGBカラー]：[sRGB]／[出力プロファイル]：[自動]です。
[図/表/グラフ] | 図、表、グラフにおける、RGBカラーと出力プロファイルの初期値を選びます。 初期値は[RGBカラー]：[sRGB]／[出力プロファイル]：[自動]です。
[シミュレーションプロファイル] | シミュレーションプロファイルの初期値を選びます。 [シミュレーションプロファイル]が[自動]に設定され、[PSデザイナーズ設定]が[しない]に設定されている場合、仕向けに応じたシミュレーションプロファイルを使用します。[PSデザイナーズ設定]について詳しくは、こちらをごらんください。 初期値は[自動]です。
[自動トラッピング] | 絵柄の周囲に白い隙間が出ないように隣合う色を重ねて印刷するかどうかを選びます。 [する]を選ぶと、グラフや図形などで、色の境界に白い線が出るのを抑止できます。 初期値は[しない]です。
[ブラックオーバープリント] | 黒い文字や図形の周囲に白い隙間が出ないように印刷するかどうかを選びます。 [文字/図]：文字と図の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。グラフや図形などで黒の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [文字]：文字の部分で、隣合う色に黒を重ねて印刷します。文字の周りに白い線が出るようなときに設定してください。 [しない]：ブラックオーバープリント処理をせず、データのまま印刷します。 初期値は[しない]です。