ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクスファクスを再送信する

# ファクスを再送信する

- 自動で再送信する(オートリダイアル)
- 手動で再送信する

## 自動で再送信する(オートリダイアル)

ネットワーク回線や、送信先の装置の問題で正常に送信できなかったときは、一定時間経過後に自動的に再送信(リダイアル)します。初期設定では、3分おきに3回まで再送信します。

#####

- オートリダイアルの回数を変更できます(初期値：[3回])。詳しくは、こちらをごらんください。

- オートリダイアルの間隔を変更できます(初期値：[3分])。詳しくは、こちらをごらんください。

## 手動で再送信する

送信できなかったファクスは、再送信(リダイアル)待ちの予約ジョブとして扱います。

再送信待ちのジョブは、オートリダイアル機能によって、一定時間経過後に自動的に再送信されますが、手動で再送信を実行することもできます。

1. [ジョブ表示]をタップします。

2. 再送信待ちのジョブを選び、[リダイアル]をタップします。

3. スタートを押します。

   送信が開始されます。