ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明新規登録
検索

# 新規登録

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [宛先/ボックス登録]
    - [ファクス/スキャン宛先登録]
      - [短縮宛先(共有)]
        - [ファクス送信]
          - [新規登録]

宛先とするファクス番号を登録します。

設定 | 説明
--- | ---
[登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、1 ～ 2000 の範囲で入力します。
[登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 登録する宛先に、わかりやすい名前をつけます。
[登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
[検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用(よく使う宛先)]も選びます。[常用(よく使う宛先)]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
[ファクス番号] | 宛先とするファクス番号を入力します。 構内回線(PBX)環境でお使いの場合は、[外線]をタップします([E-]と表示されます)。登録されている外線番号が自動的に挿入されます。 構内回線(PBX)環境でお使いの場合は、外線番号のあとに[ポーズ]を入力すると([P]と表示されます)、より確実なダイアルができます。 ダイアル回線でプッシュ信号を発信したいときは、[トーン]をタップします([T]と表示されます)。 [-]は、ダイアルの区切り記号として入力します。ダイアルには影響ありません。
[回線設定] | 必要に応じて、登録する宛先に対するファクスの送信のしかたを指定します。ここで指定した内容は、ファクスの送信前に変更できます。 [海外通信モード]：通信状態の悪い地域にファクスを送る場合などに使います。伝送速度を落として送信します。 [ECM OFF]：ECMモードは、ITU-T(国際電気通信連合)で定められた誤り再送方式の通信です。ECMモードをもつファクス間の通信では、送信したデータに誤りがないことを確認しながら通信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止できます。 ECMをOFFに設定して送信することで、通信時間を短縮できます。ただし、画像の乱れや通信エラーの原因となる場合がありますので、状況に応じて設定を変更してください。 [V34 OFF]：V34とは、スーパーG3のファクス通信時に使われる通信方式です。相手機または本機が内線交換機経由で回線に接続されている場合など、回線の状況によってはスーパーG3モードで通信できない場合があります。このような場合はV34をOFFに設定して送信することをおすすめします。 [宛先確認送信]:宛先確認送信機能を使うときに[する]を選びます。ファクス送信に指定したファクス番号と、送信先のファクス番号情報(CSI)とを照合し、一致した場合にファクスを送信します。 [回線指定]：複数の回線をお使いの場合は、送信に使う回線を選びます。通常は[回線1]を使います。[指定しない]を選ぶと、空いている回線を使って送信します。

#####

- 登録した宛先の設定内容を確認するときは、登録名を選び、[設定内容]をタップします。

- 登録した宛先の設定内容を変更するときは、登録名を選び、[編集]をタップします。

- 登録した宛先を削除するときは、登録名を選び、[削除]をタップします。

#####

- ファクス番号を登録するとき、ファクス番号を2度入力させるかどうかを選べます(初期値：[OFF])。ファクス番号の誤登録を防ぐために便利な機能です。詳しくは、こちらをごらんください。