ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 bizhub Remote Access設定
検索

# bizhub Remote Access設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [bizhub Remote Access設定]

本機にAndroid/iOSタブレット端末を接続し、操作パネルの画像データや操作内容をやり取りするときの通信に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | タブレット端末からの接続を許可するかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[接続方式] | 本機の操作パネルの画像データは、圧縮してからタブレット端末に送信されます。 画像を圧縮するときに、タブレット端末での操作速度を優先するか、タブレット端末画面の画質を優先するかを選びます。 初期値は[標準]です。
[接続タイムアウト] | 必要に応じて、タブレット端末との通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[20]分です。
[操作切り替え確認表示] | タブレット端末で遠隔操作中に本機の操作パネルがタッチされたとき、タブレット端末の画面に遠隔操作を継続するかどうかを確認する画面を表示するかどうかを選びます。 初期値は[表示する]です。

#####

- bizhub C364e/C284e/C224eでオプションの自動両面原稿送り装置 DF-624をお使いの場合、Android/iOSタブレット端末を接続して使うには、オプションのアップグレードキット UK-209が必要です。
  両面同時原稿送り装置 DF-701をお使いの場合は、すでにアップグレードキット UK-209(同時両面基板)が装着されています。

- Android/iOSタブレット端末を使うには、端末に専用のアプリケーションをインストールする必要があります。