ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TWAINスキャンの使用環境を設定する

# TWAINスキャンの使用環境を設定する

- 概要
- TWAINスキャンの基本設定をする
- 操作パネルのロック時間を変更する

## 概要

TWAINドライバーを使って、ネットワーク接続されたコンピューターから本機を制御し、スキャナーとして使えます。

TWAINスキャンを使う場合は、次の手順で設定してください。

1. 本機のIPアドレスの設定など、ネットワークに接続して使うための設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

2. TWAINスキャンの基本設定をする

   - 設定のしかたは、こちらをごらんください。

3. 必要に応じて、次のオプション設定をする

   目的 | 参照先
   --- | ---
   TWAINスキャン実行中に操作パネルをロックする時間を変更したい | こちら

## TWAINスキャンの基本設定をする

ネットワーク上のコンピューターから、本機を制御するために必要な設定を行います。

1. 管理者モードの[ネットワーク]-[SNMP設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [SNMP設定] | TWAINスキャン機能を使うときは、[使用する]を選び、お使いのSNMPのバージョンにチェックをつけます。 初期値は[使用する]です。
   [UDPポート設定] | 必要に応じて、UDPポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[161]です。

2. 管理者モードの[ネットワーク]-[TCP Socket設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [TCP Socket] | TWAINスキャン機能を使うときは、チェックをつけます。 初期値は[ON](チェックあり)です。
   [ポート番号] | 必要に応じて、TCP Socketのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[59158]です。

## 操作パネルのロック時間を変更する

TWAINスキャンの実行中は、本機の操作パネルが、自動的にロックされます。必要に応じて、ロックが解除されるまでの時間を変更できます。

管理者モードの[環境設定]-[ネットワークTWAIN]で、[TWAIN操作ロック時間]を変更します(初期値：[120]秒)。