ユーザーズガイド

検索

ホームファクス手動で受信する

# 手動で受信する

- 手動受信について
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## 手動受信について

手動受信は、着信したファクスをオフフックキーを使って手動で受信する方法です。本機に電話機を接続し、回線をファクスと電話両方でお使いになる場合、電話を使う機会が多く、かつファクスも常に手動で受信したいときに便利です。

電話機を接続している場合は、着信があると着信が電話でもファクスでも電話機の呼出音が鳴ります。呼出音が鳴ったら受話器を上げ、着信を確認したあとでファクスを確実に受信できます。

#####

- リモート受信機能を設定している場合は、電話機でファクスの受信を操作できます。リモート受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

手動受信するには、次の設定が必要です。

設定 | 説明 | 参照先
--- | --- | ---
[受信方式] | [手動受信]に設定する | こちら
[TEL/FAX自動切換え] | [OFF]に設定する | こちら
[留守番電話接続設定] | [OFF]に設定する | こちら

## 操作の流れ

1. [ファクス/スキャン]をタップします。

2. オフフックキーをタップします。

   - 電話機をお使いの場合は、受話器を上げます。

3. [受信]が選ばれていることを確認します。

4. スタートを押します。

5. [はい]をタップします。

   受信が開始されます。電話機をお使いの場合は、受話器を戻します。