ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明簡易IPフィルタリング
検索

# 簡易IPフィルタリング

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [簡単セキュリティー設定]
        - [簡易IPフィルタリング]

本機にアクセスできる機器をIPアドレス(IPv4/IPv6)で制限できます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。

初期値は[IPアドレス連動]です。

設定 | 説明
--- | ---
[IPアドレス連動] | IPv4の場合、本機に設定されているIPアドレスと末尾が異なるIPアドレスのみアクセスを許可します。IPv6の場合、本機に設定されているIPアドレスと、上位64bitが同一のIPアドレスのみアクセスを許可します。
[サブネットマスク連動] | 本機に設定されているIPアドレスと、サブネットマスクまたはプレフィックスを使用し、同じネットワークに属するIPアドレスの範囲のみアクセスを許可します。
[フィルタリングなし] | フィルタリング機能を使いません。

#####

- 簡易IPフィルタリング機能を使うと、アクセスを制限するIPアドレスの範囲は自動で設定されます。アクセスを制限するIPアドレスの範囲を手動で設定したい場合は、[簡易IPフィルタリング]を使わずに、[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP設定]-[IPv4許可設定]／[IPv4拒否設定]または[IPv6許可設定]／[IPv6拒否設定]を設定します。