ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールネットワーク環境の設定をする

# ネットワーク環境の設定をする

- 概要
- IPアドレスを割当てる
- IPアドレスを確認する

## 概要

本機をネットワーク(TCP/IP)に接続して使うために、次の手順で設定してください。

1. 本機にIPアドレスを割当てる

   - 本機に固定のIPアドレスを用意している場合は、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。詳しくは、こちらをごらんください。

   - DHCPを使って、本機のIPアドレスを自動的に取得する場合は、DHCPからの自動取得を有効にします(初期設定の状態で有効)。詳しくは、こちらをごらんください。

   - IPv6環境でお使いになる場合の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

2. 本機に割当てられたIPアドレスを確認する

   - Web Connectionにアクセスするとき、本機のIPアドレスが必要になります。IPアドレスの確認のしかたは、こちらをごらんください。

#####

- 本機のIPアドレスを変更すると、ネットワーク設定データの処理中であることを示す画面が表示されます。処理中は、主電源は絶対にOFFにしないでください。処理が完了すると、IPアドレスの変更が反映されます。

## IPアドレスを割当てる

本機に固定のIPアドレスを用意している場合は、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイのアドレスを、手動で入力します。

操作パネルの[設定メニュー]-[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[TCP/IP設定]-[IPv4設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[IP確定方法] | IPアドレスを手動で入力するときは、[直接設定]を選びます。 DHCPなどによってIPアドレスを自動的に取得する場合は、[自動取得]を選んでから、自動取得の方法を指定します。 初期値は[自動取得]です。
[IPアドレス] | 本機に用意した固定IPアドレスを入力します。
[サブネットマスク] | サブネットマスクを入力します。
[デフォルトゲートウェイ] | デフォルトゲートウェイを入力します。

## IPアドレスを確認する

本機に割当てられたIPアドレスを確認します。Web Connectionにアクセスするときに本機のIPアドレスが必要になります。

操作パネルの[設定メニュー]-[装置情報表示]で、本機のIPアドレスを確認します。