ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい

#### USBメモリー内のファイルを直接印刷するには

# USBメモリー内のファイルを印刷する

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

USBメモリー内のファイルの印刷を許可します。

初期設定ではファイルの印刷は許可されているため、そのままお使いいただけます。

USBメモリーの使用環境の設定について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

印刷できるファイルの形式は、PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)、PPML(.ppml/.vdx/.zip) です。

#####

- 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 600 dpiに変換されます。

1. 本機にUSBメモリーを接続します。

   #####

   - 本機の起動中は、USB メモリーの抜き差しはしないでください。

   - 背面近くにあるUSB コネクターには、接続しないでください。

2. [外部メモリーの文書を印刷する]をタップします。

   - ボックスモードで[システム]-[外部メモリー]をタップしても同じ操作ができます。

3. 印刷したいファイルを選び、[印刷]をタップします。

   - [ファイルパス]で、印刷したいファイルが保存されているフォルダーのパスを直接入力できます。

   - [上へ]をタップすると、上の階層へ移動します。

   - [開く]をタップすると、フォルダーを開き、下の階層へ移動します。

   - [文書詳細]をタップすると、選んだファイルの詳細情報を確認できます。

4. 必要に応じて、印刷前のオプション設定をします。

   - 印刷時の用紙サイズを選ぶことができます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートを押します。

   印刷が開始されます。

6. 印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

#####

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### Bluetooth対応機器内のファイルを直接印刷するには

# Bluetooth通信で印刷する

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

Bluetooth対応機器との接続設定をします(通常は、初期設定の状態でお使いいただけます)。

- Bluetooth通信を有効にします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

- Bluetooth対応機器と連携するための設定をします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザー認証を導入している場合は、登録ユーザーごと、およびパブリックユーザーにBluetooth対応機器の使用を許可するかどうかを設定できます(初期値：[許可する])。詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

- Bluetooth対応機器からの印刷設定は、あらかじめ本機で設定します。また、XHTMLファイルを印刷するときの本機の動作を設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

1. [ボックス]をタップします。

2. [システム]-[携帯電話/PDA]をタップします。

3. [印刷]をタップします。

4. 表示されるPINコードを確認します。

   - [印刷設定確認]をタップすると、印刷設定を確認できます。

5. Bluetooth対応機器で本機を指定します。

   - 送信するファイルを選べる場合は選択します。

6. タッチパネルに表示されたPINコードをBluetooth対応機器に入力します。

   PINコードが確認されると、接続が確立して、いつでも印刷ができます。

#####

- Bluetooth対応機器の操作については、Bluetooth対応機器のマニュアルをごらんください。

- 障害物や電波状況、磁場、静電気により、通信速度が遅くなったり、通信できない場合があります。

#####

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### E-mailの添付ファイルを直接印刷するには

# 受信したE-mailの添付ファイルを印刷する(E-mail受信プリント)

- E-mail受信プリントについて
- E-mailと添付ファイルの仕様
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- E-mail送信時に印刷設定を指定する
- 本機でE-mailを受信してファイルを印刷する

## E-mail受信プリントについて

E-mail受信プリントは、本機が受信したE-mailに添付されているファイルを印刷する機能です。

本機のメールアドレス宛にE-mailを送信すれば、プリンタードライバーを使わなくても、コンピューター上のPDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)、PPML(.ppml/.vdx/.zip)ファイルを本機から印刷することができます。

また、E-mailの添付ファイルを本機のボックスに保存することもできます。

#####

- E-mail受信プリント機能を使うには、オプションのアップグレードキット UK-204、i-Option LK-110が必要です。

## E-mailと添付ファイルの仕様

E-mail受信プリント機能で印刷するには、E-mailおよび添付ファイルが次の条件を満たしている必要があります。

項目 | 仕様
--- | ---
ファイルの数 | 最大20ファイル
ファイルの容量 | 無制限
対応ファイル形式 | PDF/コンパクトPDF/XPS/コンパクトXPS/TIFF/JPEG /OOXML(.docx/.xlsx/.pptx)/PPML(.ppml/.vdx/.zip) 上記ファイル形式でも、長尺サイズのファイルは印刷できません。
E-mail形式 | E-mailの形式には、次の制限があります。 S/MIMEで暗号化されたE-mailには対応していません。 分割されたE-mailの復元は行いません。
宛先指定方法 | 宛先(To)、CC、BCC

#####

- 上記の条件を満たしていないファイルは破棄されます。ファイルの破棄に関する詳細は、ジョブ履歴で確認できます。

- E-mailの添付ファイルとしてパスワードが設定されたPDFファイルを受信すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。

- E-mailに添付ファイルが存在しない場合、E-mailは破棄されます。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

本機でE-mailを受信するための設定をします。また、E-mail受信プリント機能を有効にします。

受信したE-mailの添付ファイルをボックスに保存して管理したい場合は、保存先のボックスを指定し、自動的にボックスに保存するように設定しておくこともできます。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ユーザー認証／部門管理が有効に設定されている場合、E-mailは破棄されます。

#####

- ユーザー認証／部門管理を有効に設定している環境でE-mailを受信するには、[認証指定なし印刷]を許可する必要があります(初期値：[禁止])。詳しくは、こちらをごらんください。

## E-mail送信時に印刷設定を指定する

送信したE-mailの添付ファイルは、[設定メニュー]-[ユーザー設定]-[プリンター設定]の設定値に従って本機で印刷されます。E-mailの送信ごとに印刷設定を変更したい場合は、お使いのメールソフトで、E-mailの件名欄に決められた設定値を入力することで、印刷設定を指定することができます。

設定値は、件名欄に「設定値@」の形式で入力します。

- 設定値を1つ指定する場合の入力例：col@

- 設定値を複数指定する場合の入力例：col, dup, box1@

指定できる設定値は次のとおりです。

項目 | 設定値 | 説明
--- | --- | ---
色 | col | 印刷の色をフルカラーに指定します。
mono | 印刷の色をモノクロに指定します。
両面／片面 | dup | 印刷する用紙の面を両面に指定します。
simp | 印刷する用紙の面を片面に指定します。
原稿の向き | port | 原稿の向きをポートレートに指定します。
land | 原稿の向きをランドスケープに指定します。
部数 | 数値 | 印刷する部数(1～9999)を指定します。
集約 | Column+数値 | 1ページに集約する列の数(1～5)を指定します。 入力例：Column2
Row+数値 | 1ページに集約する行の数(1～5)を指定します。 入力例：Row3
ステープル | st1 | ステープルの数を1点(コーナー)に指定します。
st2 | ステープルの数を2点に指定します。
コピープログラム呼出し | m+数値 | 印刷に適用するコピープログラムの登録番号(1～30)を指定します。 入力例：m1
ボックス指定 | box+数値 | ファイルを保存するボックスの登録番号(1～999999999)を指定します。 存在しないボックスの登録番号を指定した場合、自動的にボックスを新しく作成してからファイルを保存します。 入力例：box1

#####

- 「@」は半角のみ対応しています。

- 「@」以降に入力されている設定値は、印刷設定として扱われません。「@」を入力しない場合、件名全体が設定値として扱われます。

- 設定値の大文字と小文字は区別しません。設定値以外の文字は無効です。

- 設定値を「,(カンマ)」でつなげて入力することで、複数の設定値を指定できます。

- 同じ項目の設定値を複数指定した場合、前に入力している設定値を適用します。

- コピープログラムを指定した場合、コピープログラムの設定を優先し、その他の個別の設定は無効となります。

#####

- 基本的な印刷設定は、装置に設定されている印刷設定に従います。設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。

## 本機でE-mailを受信してファイルを印刷する

E-mailが到着しているかどうかを、タッチパネルからメールサーバーに手動で問い合わせます。

[E-mail受信]をタップしてメールサーバーに問い合わせを行い、到着したE-mailがあれば、受信して添付ファイルを印刷します。

#####

- E-mail受信の設定によっては、E-mailが到着しているかどうかを、本機が一定の間隔(初期値：15分)で自動的にメールサーバーに問い合わせます。到着したE-mailがあれば、受信して添付ファイルを印刷します。

#####

- E-mailの添付ファイルとしてパスワードが設定されたPDFファイルを受信すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### モバイル端末内のファイルを無線LAN Directで印刷するには

# 無線LAN Directを使って印刷する

- 無線LAN Directについて
- 本機側：お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 端末側：お使いになるために必要な作業
- 無線LAN Direct対応モバイル端末から印刷する
- 無線LAN Direct対応コンピューターから印刷する

## 無線LAN Directについて

無線LAN Directは、アクセスポイントがなくても、無線で端末を直接接続できる規格です。

無線LAN Direct対応のスマートフォンやタブレットPCなどのモバイル端末から、端末に保存されているファイルを指定して印刷できます。

#####

- 無線LAN Directを使用するには、オプションのアップグレードキット UK-208が必要です。

## 本機側：お使いになるために必要な作業(管理者向け)

本機で無線LAN Directを使用するための設定します。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 端末側：お使いになるために必要な作業

無線LAN Direct対応端末と本機を無線LAN Directで接続します。

- 端末の操作方法について詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

- お使いの端末によっては、無線LAN Directで本機に接続できないことがあります。詳しくは、端末のマニュアルをごらんください。

1. 端末の設定メニューで「無線LAN Direct」を選びます。

   無線LAN Direct対応機器の一覧が表示されます。

2. 一覧から、本機の無線LAN Direct用の仮想SSIDを選択します。

   端末に本機が登録され、接続の設定が完了します。

## 無線LAN Direct対応モバイル端末から印刷する

- モバイル端末にMobile (for iPhone/iPad/Android)のインストールが必要です。

1. Mobile (for iPhone/iPad/Android)に本機を登録します。

   - Mobile (for iPhone/iPad/Android)を使って本機の画面に表示されたQRコードを読取ることで、Mobile (for iPhone/iPad/Android)に本機を簡単に登録できます。QRコードの表示方法について詳しくは、こちらをごらんください。

2. 印刷するファイルを指定し、印刷を実行します。

   - 印刷のしかたについて詳しくは、Mobile (for iPhone/iPad/Android)のヘルプをごらんください。

## 無線LAN Direct対応コンピューターから印刷する

無線LAN Direct対応のコンピューターをお使いの場合は、コンピューターにプリンタードライバーをインストールすることで印刷できます。

#####

- コンピューターと本機を無線LAN Directで接続したあと、コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。