ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本体の仕様を確認する

# 本体の仕様を確認する

- 本体仕様
- 両面同時原稿送り装置仕様 (bizhub C554e/C454eのみ)
- スキャナー機能仕様
- プリンター機能仕様

## 本体仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | bizhub C554e bizhub C454e bizhub C364e bizhub C284e bizhub C224e
形式 | デスクトップ
読取り解像度 | 600 dpi 600 dpi
書込み解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi
階調 | 256階調
メモリー容量 | 2 GB(標準)、4 GB(オプション装着時)
HDD容量 | 250 GB
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2 kgまで)
最大原稿サイズ | A3
複写サイズ | 本体：SRA3*1、A3～A5 手差しトレイ：SRA3、A3～A5、B6 、A6 、はがき、封筒*2、インデックス紙、長尺紙(幅：210 mm ～ 297 mm、長さ：457 mm ～ 1200 mm)*3 *1 SRA3はトレイ2のみ対応しています。 *2 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。 *3 長尺紙への印刷はコンピューターからのプリントのみに対応しています。
画像欠け幅 | 先端：4.2 mm以内、後端：3 mm以内、手前／奥側：3 mm以内
対応用紙坪量 | 本体：52 g/m2 ～ 256 g/m2 手差しトレイ：60 g/m2 ～ 300 g/m2
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時) | 主電源スイッチがONの状態で、副電源OFF状態を解除してから印刷可能な状態になるまでの時間 bizhub C554e フルカラー：25秒以下 ブラック：23秒以下 bizhub C454e 25秒以下 bizhub C364e 20秒以下 bizhub C284e/C224e 18秒以下 主電源スイッチをONにして、印刷可能な状態になるまでの時間 bizhub C554e フルカラー：25秒以下 ブラック：23秒以下 bizhub C454e 25秒以下 bizhub C364e/C284e/C224e 20秒以下 ※ウォームアップタイムは、使用環境や利用状況によって異なる場合があります。
ファーストコピータイム | bizhub C554e フルカラー：4.6秒以下、モノクロ：4.1秒以下 bizhub C454e フルカラー：5.5秒以下、モノクロ：4.6秒以下 bizhub C364e フルカラー：6.9秒以下、モノクロ：5.3秒以下 bizhub C284e フルカラー：7.7秒以下、モノクロ：5.9秒以下 bizhub C224e フルカラー：8.3秒以下、モノクロ：6.9秒以下
連続複写速度(フルカラー／モノクロ) | bizhub C554e 55枚／分(A4 ・B5 ) 30枚／分(B4) 27枚／分(A3) bizhub C454e 45枚/分(A4 ・B5 ) 25枚/分(B4) 22枚/分(A3) bizhub C364e 36枚/分(A4 ・B5 ) 20枚/分(B4) 17枚/分(A3) bizhub C284e 28枚/分(A4 ・B5 ) 15枚/分(B4) 13枚/分(A3) bizhub C224e 22枚/分(A4 ・B5 ) 15枚/分(B4) 13枚/分(A3) ※1200 dpi 1200 dpiモードで印刷するときや、普通紙以外の用紙に印刷するときは、印刷速度が低下する場合があります。
複写倍率 | ＜固定＞ 等倍1：1±0.5%以下 拡大1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1：0.866/0.816/0.707/0.500 ＜固定任意＞ 3種類設定可能 ＜ズーム＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能) ＜縦横独立変倍＞ 25％ ～ 400％(0.1％単位で設定可能)
給紙方式／給紙量 | 給紙トレイ(ユニバーサルトレイ550枚 2段) (64 g/m2) 手差しトレイ 165枚(64 g/m2)
排紙容量 | 250枚(bizhub C554e/C454eはオプションの排紙トレイ OT-506装着時)
連続複写枚数 | 1枚 ～ 9999枚
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ：SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(304.8 mm 457.2 mm、311.1 mm 457.2 mm)、はがき 対応用紙坪量：52 g/m2 ～ 256 g/m2
電源 | AC100V 15 A(50/60 Hz)
最大消費電力 | 1.5 kW
大きさ(幅奥行 高さ) | bizhub C554e/C454e 615 mm 685 mm 921 mm(本体＋ADF) bizhub C364e/C284e/C224e 615 mm 685 mm 779 mm(本体＋原稿ガラス面まで)
機械占有寸法(幅 奥行) | bizhub C554e/C454e 937 mm 1246 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。 bizhub C364e/C284e/C224e 937 mm 1214 mm ※給紙トレイを引出し、手差しトレイの補助トレイを開いた状態の寸法です。
質量 | bizhub C554e/C454e 約101 kg bizhub C364e/C284e/C224e 約85 kg

## 両面同時原稿送り装置仕様 (bizhub C554e/C454eのみ)

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1000 mm)
原稿積載量 | 130枚(64 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度 | ※コピー時(A4 、解像度600 dpi) 片面(フルカラー)：55面／分、片面(モノクロ)：55面／分 両面(フルカラー)：110面／分、両面(モノクロ)：110面／分
電源 | 本体から供給
大きさ(幅奥行高さ) | 611 mm 503 mm 142 mm
質量 | 約12 ㎏

## スキャナー機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | フルカラースキャナー
読取りサイズ | 本体の仕様に準じます。
読取り解像度 | Push：200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Pull：変倍してスキャン可能
原稿読取り速度 | カラー80面/分、モノクロ80面/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
両面同時読取り時 | カラー160面/分、モノクロ160面/分 ※ADFを使用してA4原稿を300 dpiでスキャンした時の速度です。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット | TIFF、PDF、コンパクトPDF、PDF/A、Linearized PDF、JPEG、XPS、コンパクトXPS、OOXML(pptx、xlsx、docx)、サーチャブルPDF
対応OS | Windows Vista * Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64)環境に対応。
ドライバー | TWAIN Driver HDD TWAIN Driver

## プリンター機能仕様

項目 | 仕様
--- | ---
形式 | 内蔵型
用紙サイズ | 本体の仕様に準じます。
連続プリント速度 | 本体の仕様に準じます。
解像度 | 1800 dpi相当 600 dpi(スムージング時)または1200 dpi 1200 dpi(1200 dpiモード時)
ページ記述言語 | PCL5e/c エミュレーション PCL6(XL ver. 3.0) エミュレーション PostScript 3 エミュレーション(3016) XPS ver.1.0 BMLinkS
内蔵フォント | ＜PCL＞ 欧文80書体 日本語 HG明朝L HGP明朝L HGゴシックB HGPゴシックB ＜PS＞ 欧文137書体 日本語 HG明朝L HGゴシックB
対応プロトコル | TCP/IP(LPD，Raw，SMB，IPP) AppleTalk IPX/SPX
対応OS(PCL) | Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
対応OS(PS) | Windows Server 2003 * Windows Server 2003 R2 * Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。 Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4, 10.5(PPD+PDE) Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8,10.9(Intel版 PPD+PDE) Macintosh OS9.2(PPD) Linux(PPD)
対応OS(XPS) | Windows Vista * Windows Server 2008 * Windows Server 2008 R2 Windows 7 * Windows 8 */Windows 8.1 * Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 * 32 ビット(x86) ／ 64 ビット(x64) 環境に対応。
インターフェース | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1