ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール無線ネットワーク経由で本機を節電状態から復帰させる

# 無線ネットワーク経由で本機を節電状態から復帰させる

本機にAndroid/iOSタブレット端末を接続して使う場合に、無線ネットワーク経由で本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させるための設定をします。

#####

- この機能は、本機にオプションのアップグレードキット UK-208を装着している場合に利用できます。

- bizhub C364e/C284e/C224eでオプションの自動両面原稿送り装置 DF-624をお使いの場合、Android/iOSタブレット端末を接続して使うには、オプションのアップグレードキット UK-209が必要です。
  両面同時原稿送り装置 DF-701をお使いの場合は、すでにアップグレードキット UK-209(同時両面基板)が装着されています。

- Android/iOSタブレット端末を使うには、端末に専用のアプリケーションをインストールする必要があります。

- 本機をIPv6環境でお使いの場合は、この機能は使えません。

- Android/iOSタブレット端末を使って本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させるには、事前に一度はAndroid/iOSタブレット端末と本機を接続しておく必要があります。

#####

- ErPオートパワーOFF状態について詳しくは、こちらをごらんください。

- 本機を無線ネットワーク環境で使うための設定について詳しくは、こちらをごらんください。

管理者モードの[ネットワーク]-[無線ネットワーク設定]-[Erpからの復帰]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[Erpからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。