ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに ADFにセットする(bizhub C364e/C284e/C224e)

# ADFにセットする(bizhub C364e/C284e/C224e)

- ADFにセットできる原稿
- ADFへのセットのしかた

## ADFにセットできる原稿

自動両面原稿送り装置 DF-624の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙(35 g/m2～ 49 g/m2) 普通紙(50 g/m2～ 128 g/m2)
両面 | 普通紙(50 g/m2～ 128 g/m2)
混載 | 普通紙(50 g/m2 ～ 128 g/m2)
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚(80 g/m2)

両面同時原稿送り装置 DF-701の場合

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙(35 g/m2～ 49 g/m2) 普通紙(50 g/m2～ 163 g/m2)
両面 | 普通紙(50 g/m2～ 163 g/m2)
混載 | 普通紙(50 g/m2 ～ 128 g/m2)
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大100枚(80 g/m2)

以下のような原稿をADFにセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。

- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿

- OHPフィルム、第2原図などの透明度の高い原稿

- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿

- 坪量35 g/m2未満、128 g/m2を超える原稿 (自動両面原稿送り装置 DF-624の場合)

- 坪量35 g/m2未満、163 g/m2を超える原稿 (両面同時原稿送り装置 DF-701の場合)

- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿

- 冊子など製本されている原稿

- のりなどで貼り合わせてある原稿

- 切欠きや切抜きのある原稿

- ラベル用紙

- オフセットマスター

#####

- 原稿の枚数が多く、1度のセットでADF に載せきれない場合でも、原稿を数回に分けて読込み、1つのジョブとして扱えます。詳しくは、こちらをごらんください。

- サイズの異なる複数枚の原稿を、ADFにまとめてセットして、原稿ごとにサイズを検知して読込めます。詳しくは、こちらをごらんください。

## ADFへのセットのしかた

ADFでは、複数枚の原稿を上から順に1枚ずつ送り出して、自動的に読込みます。また、両面の原稿も自動的に読込みます。

大量の原稿を読込むときはADFを使うと便利です。

1. ガイド板を広げます。

2. 原稿の1ページ目を一番上にし、読込みたい面を上に向けて原稿給紙トレイにセットします。

   - 原稿の天部(上側)が奥側になるようにセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。

   - 原稿のセット方向について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は100枚以内とし、なおかつマークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因となります。ただし、原稿が100枚を超える場合でも、分割して読込ませることができます。

3. セットした原稿に合わせて、ガイド板をスライドします。