ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すコピー枚数を節約したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 色や画質を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# コピー枚数を節約したい

#### 用紙の両面にコピーするには(［両面］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]
    - [原稿＞出力]

原稿を用紙の両面にコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿＞出力] | セットする原稿(片面原稿／両面原稿)と、コピー方法(片面コピー／両面コピー)の組合わせを選びます。 [片面＞片面]以外を選んだときは、[開き方向]と[原稿セット方向]も設定します。
[開き方向] | 原稿とコピーそれぞれの開き方向を選びます。
| [原稿] | 両面原稿をセットしたときの、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [右開き]：原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
[出力] | 両面でコピーするときの開き方向を選びます。 [自動]：コピーの開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：コピーの左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き]：コピーの右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き]：コピーの上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。

#####

- [原稿＞出力]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 複数のページを1枚の用紙の同じ面にコピーするには(［ページ集約］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]
    - [ページ集約]

用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます。

[4in1]または[8in1]を選んだときは、集約したページの配置のしかたを[横順]、[縦順]から選べます。

#####

- [ページ集約]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰返しコピーするには(［リピート］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [リピート]

1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰返してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | リピートを設定するときに[ON]を選びます。
[リピート方法] | 用紙へのコピー方法を選びます。 [余白を除く]：原稿画像が欠けないように、用紙に繰返してコピーします。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [用紙いっぱい]：用紙全体にできるだけ多く繰返してコピーします。端に配置された画像は欠損することがあります。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [定型リピート]：登録されているリピート回数だけ繰返してコピーします。分割されたエリアに収まらない画像は欠損します。 [2リピート]を選んだときは、[リピート間隔]で、画像同士の間隔を0.1 mm単位で指定できます。
[読込み範囲] | 読込み範囲(原稿サイズ)を自動的に検出するか、任意で指定します。 原稿サイズが、定形サイズのときは[自動検出]を選ぶと自動検出します。不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 白紙ページを読飛ばすには(［白紙原稿除去］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [原稿設定]
        - [白紙原稿除去]

ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページを、スキャン対象から除外します。

白紙ページが含まれている原稿を読込むときに選びます。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。

#####

- [白紙原稿除去]を設定して読込んだにも関わらず、白紙ページが正しく検出されない場合は、白紙ページを検出する度合いを調整してください。詳しくは、こちらをごらんください。

#### カードの表裏を1枚の用紙の同じ面にコピーするには(［カードコピー］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [その他]
      - [カードコピー]

カードをコピーするとき、簡単な操作で、1枚の用紙の同じ面にカードの表裏を並べてコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | カードコピーを設定するときに[ON]を選びます。
[原稿サイズ] | コピーするカードのサイズを、[+]／[-]またはテンキーをタップして指定します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。また、[登録サイズ]から、あらかじめ登録されているサイズを呼出して指定することもできます。
[レイアウト] | カードの表面と裏面の用紙への配置のしかたを、[上下]、[左右(上半分)]、[左右]から選びます。
[変倍] | コピーするときの倍率を選びます。 [フルサイズ]：用紙に合わせて拡大してコピーします。 [等倍]：カードと同じサイズでコピーします。

#####

- [カードコピー]の操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- カードサイズの登録や、[レイアウト]と[変倍]の初期値の変更ができます。詳しくは、こちらをごらんください。