ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明プロトコル指定
検索

# プロトコル指定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec設定]
          - [IPsec設定]
            - [プロトコル指定]

IPsec通信を行うプロトコルを指定します。プロトコル指定は10項目まで登録できます。

グループを選び、[編集]を押します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | プロトコルの設定を登録する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[グループ名] | プロトコル指定のグループ名を入力します(半角10文字以内)。
[プロトコル識別] | IPsec通信を行うプロトコルを選びます。 初期値は[指定しない]です。
[ポート指定方式] | [プロトコル識別]で[TCP]または[UDP]を選んだ場合に、IPsec通信を行うポート番号を設定します。
[メッセージタイプ] | [プロトコル識別]で[ICMP]または[ICMPv6]を選んだ場合に、ICMPメッセージの種類を指定します。

#####

- 登録済みのプロトコルの設定の内容を確認するときは、グループ名を選び、[設定内容]を押します。