ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 DPWS拡張設定
検索

# DPWS拡張設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [DPWS設定]
        - [DPWS拡張設定]

マルチキャスト通信が制限されている環境で、WS-Discoveryで定義されるディスカバリプロキシを利用して、Webサービスによる印刷やスキャンを行うための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[プロキシ使用設定] | ディスカバリプロキシを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[プロキシ登録] | Webサービスを使って印刷またはスキャンするときに利用する、ディスカバリプロキシサーバーを登録します。 登録する番号を選び、次の項目を設定します。
| [ホスト名] | ディスカバリプロキシサーバーのアドレスを入力します。 次のいずれかのフォーマットで入力します。 ホスト名の入力例：「host.example.com」 IPアドレス(IPv4)の入力例：「192.168.1.1」 IPアドレス(IPv6)の入力例：「fe80::220:6bff:fe10:2f16」
[ファイルパス] | ディスカバリプロキシサーバーで、WS-Discoveryのサービスを公開しているURLのパス部分の、サービス名を入力します(半角255文字以内)。
[SSL使用設定] | ディスカバリプロキシサーバーとの通信にSSLを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、ディスカバリプロキシサーバーのポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[80]／[443](SSL使用時)です。