ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプションの仕様を確認する

# オプションの仕様を確認する

- FAXキット FK-511仕様
- FAXキット FK-508仕様
- 自動両面原稿送り装置 DF-624仕様
- 両面同時原稿送り装置 DF-701仕様
- 給紙キャビネット PC-110仕様
- 給紙キャビネット PC-210仕様
- 給紙キャビネット PC-410仕様
- 大容量給紙ユニット LU-301仕様
- 大容量給紙ユニット LU-204仕様
- フィニッシャー FS-535仕様
- 中綴じ機 SD-512仕様
- パンチキット PK-521仕様
- セパレーター JS-602仕様
- Z折りユニット ZU-606仕様
- ポストインサーター PI-505仕様
- フィニッシャー FS-534仕様
- 中綴じ機 SD-511仕様
- パンチキット PK-520仕様
- フィニッシャー FS-533仕様
- パンチキット PK-519仕様
- セパレーター JS-506仕様
- 認証装置 AU-102仕様
- 認証装置 AU-201仕様

## FAXキット FK-511仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FK-511
伝送規格 | スーパーG3
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm(A3サイズ) ADF： 297 mm 1000 mm(普通／精細／高精細) 297 mm 432 mm(超高精細／手動送信)
記録紙サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

## FAXキット FK-508仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FK-508
伝送規格 | スーパーG3
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む) PBX回線
通信解像度 | 超高精細： 600 dpi 600 dpi 高精細： 16 dot/mm 15.4 line/mm、400 dpi 400 dpi 精細： 8 dot/mm 7.7 line/mm、200 dpi 200 dpi 普通： 8 dot/mm 3.85 line/mm 相手機の能力に応じて、上記のいずれかの走査線密度で通信されます。
通信速度 | 2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/ 21600/24000/26400/28800/31200/33600 bps
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ | 原稿ガラス： 297 431.8 mm(A3サイズ) ADF： 297 mm 1000 mm(普通／精細／高精細) 297 mm 432 mm(超高精細／手動送信)
記録紙サイズ | 297 420 mm(A3サイズ) 1000 mmを超える原稿は受信できません。 セットされている用紙サイズより長い原稿を受信した場合は、ページ分割設定に従って印字されます。
伝送時間 | 2秒台 ※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6 kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
短縮ダイヤル | 2000件
プログラムダイヤル | 400件
グループ登録 | 100件
順次同報通信 | 最大600件

## 自動両面原稿送り装置 DF-624仕様

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1000 mm)
原稿積載量 | 130枚(64 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度 | ※コピー時(A4 、解像度600 dpi) 片面(フルカラー)：55面／分、片面(モノクロ)：55面／分 両面(フルカラー)：26面／分、両面(モノクロ)：26面／分
電源 | 本体より供給
大きさ(幅奥行高さ) | 611 mm 503 mm 127 mm
質量 | 約9 ㎏

## 両面同時原稿送り装置 DF-701仕様

項目 | 仕様
--- | ---
原稿送り装置の種類 | 両面同時原稿送り装置
原稿種類 | 薄紙 片面原稿：35 g/m2 ～ 49 g/m2 普通紙 片面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2 両面原稿：50 g/m2 ～ 163 g/m2 混載原稿：50 g/m2 ～ 128 g/m2
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時：最大1000 mm)
原稿積載量 | 130枚(64 g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度 | ※コピー時(A4 、解像度600 dpi) 片面(フルカラー)：55面／分、片面(モノクロ)：55面／分 両面(フルカラー)：110面／分、両面(モノクロ)：110面／分
電源 | 本体より供給
大きさ(幅奥行高さ) | 611 mm 503 mm 142 mm
質量 | 約12 ㎏

## 給紙キャビネット PC-110仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-110
ユニット構成 | 給紙トレイ1段
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 256 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 薄紙、普通紙：500枚 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 652 mm 246 mm
質量 | 約22 kg

## 給紙キャビネット PC-210仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-210
ユニット構成 | 給紙トレイ2段
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 256 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 上段(トレイ3) 薄紙、普通紙：500枚 厚紙：150枚 下段(トレイ4) 薄紙、普通紙：500枚 厚紙：150枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 15 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 652 mm 246 mm
質量 | 約24 kg

## 給紙キャビネット PC-410仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PC-410
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 256 g/m2)
用紙サイズ | A3 ～ A5
給紙容量 | 薄紙、普通紙：2500枚 厚紙：1000枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 45 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 615 mm 652 mm 246 mm
質量 | 約23 kg

## 大容量給紙ユニット LU-301仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | LU-301
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 256 g/m2)
用紙サイズ | A4
給紙容量 | 薄紙、普通紙 3000枚 厚紙 91 g/m2 ～ 120 g/m2：2500枚 121 g/m2 ～ 157 g/m2：1750枚 158 g/m2 ～ 209 g/m2：1550枚 210 g/m2 ～ 256 g/m2：1300枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22  W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 367 mm 528 mm 405 mm
質量 | 約18  kg

## 大容量給紙ユニット LU-204仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | LU-204
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 256 g/m2)
用紙サイズ | SRA3、A3～A4、A3ワイド(304.8 457.2 mm)
給紙容量 | 薄紙、普通紙 2500枚 厚紙 91 g/m2 ～ 120 g/m2：2000枚 121 g/m2 ～ 157 g/m2：1450枚 158 g/m2 ～ 209 g/m2：1250枚 210 g/m2 ～ 256 g/m2：1000枚
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 22  W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 629 mm 556 mm 405 mm
質量 | 約25  kg

## フィニッシャー FS-535仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-535
用紙サイズ | ＜第1トレイ＞ SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 ＜第2トレイ＞ グループ/ソート： SRA3、A3～A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) 仕分けグループ/仕分けソート： SRA3、A3～B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) ステープル： A3～B5、A5
用紙種類 | グループ／ソート： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 300 g/m2) ステープル： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 209 g/m2)
トレイ容量 ＜第1トレイ＞ | 薄紙 | 50枚
普通紙 | 200枚
厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙 | 20枚
長尺紙 | 枚数規定無し
※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ38 mmを超えて積載することはできません。
トレイ容量 ＜第2トレイ＞ | ソート／グループ | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 3000枚 *
B4以上 | 1500枚
A5以下 | 500枚
厚紙 | 100枚
※A4以下の用紙では、用紙の枚数にかかわらず、369 mmを超えて積載することはできません。 *中綴じ機 SD-512装着時は2500枚となります。
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 3000枚 *
B4以上 | 1500枚
A5以下 | 500枚
厚紙 | 20枚
※A4以下の用紙では、用紙の枚数にかかわらず、369 mmを超えて積載することはできません。 ※1部の枚数が9枚以下の場合、用紙の枚数にかかわらず、以下の部数を超えて積載することはできません。 A3：150部 A3以外：300部 *中綴じ機 SD-512装着時は2500枚となります。
ステープル | 薄紙、普通紙 | 2枚 ～ 9枚 | 200部 *
10枚 ～ 20枚 | 50部
21枚 ～ 30枚 | 30部
31枚 ～ 40枚 | 25部
41枚 ～ 50枚 | 20部
51枚 ～ 60枚 | 15部
61枚 ～ 100枚 | 10部
* B4以上は50部。
厚紙 | 枚数規定無し
※A4以下の用紙では、用紙の枚数にかかわらず、369 mmを超えて積載することはできません。
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3～B5、A5 )
ステープル枚数 | 薄紙、普通紙(52 g/m2 ～ 80 g/m2) | A4、B5 | 100枚 *
B4 | 65枚
A3、A5 | 50枚
* B5の薄紙使用時は50枚。
普通紙(81 g/m2 ～ 90 g/m2) | 30枚
塗工紙(52 g/m2 ～ 80 g/m2) | 35枚
厚紙 | 2枚(表紙のみ)
装着可能オプション | 中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521、セパレーター JS-602、Ｚ折りユニット ZU-606、ポストインサーター PI-505
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 77 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 724 mm 709.5 mm 1025 mm トレイ引出し時：881 mm 709.5 mm 1025 mm
質量 | 約63.5 kg

## 中綴じ機 SD-512仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | SD-512
適用 | フィニッシャー FS-535
用紙サイズ | 中とじ／中折り：SRA3、A3、B4、A4 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) 三つ折り：A4
用紙種類 | 中とじ／ステープル： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2) * * 表紙だけ使用可能です。 中折り： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2) * * 1枚だけ使用可能です。 三つ折り： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
最大積載枚数 | 中とじ | 1枚 ～ 5枚 | 35部
4枚 ～ 10枚 | 30部 *
11枚 ～ 20枚 | 15部
* 用紙の長さが330 mm未満の時は25部。
中折り | 1枚 ～ 5枚 | 35部
三つ折り | 1枚 | 50部
2枚 | 40部
3枚 | 30部
中とじ枚数 | 最大20枚
折り枚数 | 中折り | 通常モード | 5枚
厚紙モード | 1枚
三つ折り | 1枚～3枚
電源 | フィニッシャーより供給
最大消費電力 | 31 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 239 mm 579 mm 534 mm
質量 | 約22.3 kg、約3.2 kg(排紙トレイ)

## パンチキット PK-521仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PK-521
適用 | フィニッシャー FS-535
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～A5
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)
電源 | フィニッシャーより供給
最大消費電力 | 17 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 146.2 mm 639.2 mm 233.8 mm
質量 | 約4.5  kg

## セパレーター JS-602仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | JS-602
適用 | フィニッシャー FS-535
用紙サイズ | A3～B5、SRA4 、A5
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
トレイ容量 | 普通紙 (80 g/m2) | A4 | 100枚
A4以外 | 50枚
※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ28 mmを超えて積載することはできません。
電源 | フィニッシャーより供給
最大消費電力 | 5 W
大きさ(幅奥行高さ) | 341 mm 537 mm 149 mm トレイ引出し時：480 mm 537 mm 226 mm
質量 | 約1.75 kg

## Z折りユニット ZU-606仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | ZU-606
適用 | フィニッシャー FS-535
パンチ穴数 | 2穴、4穴
用紙サイズ | パンチ：A3～A5 * Ｚ折り：A3、B4 * A4 、B5、A5は2穴パンチのみ可能です。
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
電源 | AC 100 V 1.2 A
最大消費電力 | 120 W
大きさ(幅奥行高さ) | 169 mm 660 mm 1027.5 mm
質量 | 約45 kg

## ポストインサーター PI-505仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PI-505
適用 | フィニッシャー FS-535
用紙サイズ | ＜上段トレイ＞ A4、B5、A5 ＜下段トレイ＞ A3～B5、SRA4 、A5
用紙種類 | 普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2)
最大積載枚数 | 普通紙(80 g/m2) | 上段・下段とも200枚
※用紙の枚数にかかわらず、積載高さ30 mmを超えて積載することはできません。
電源 | フィニッシャーより供給
最大消費電力 | 30 W
大きさ(幅奥行高さ) | 511 mm 635 mm 220 mm
質量 | 約10.5 kg

## フィニッシャー FS-534仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-534
用紙サイズ | ＜第1トレイ＞ SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 ＜第2トレイ＞ グループ／ソート： SRA3、A3～A5、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) 仕分けグループ／仕分けソート： SRA3、A3～B5、A5 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) ステープル： A3～B5、A5 ＜折り排紙トレイ＞ A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき
トレイ容量 ＜第1トレイ＞ | 薄紙、普通紙 | 200枚
厚紙 | 20枚
長尺紙 | 枚数規定無し
トレイ容量 <第2トレイ> | ソート／グループ | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 3000枚 *
B4以上 | 1500枚
A5以下 | 500枚
厚紙、OHPフィルム、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙 | 20枚
※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm *中綴じ機 SD-511装着時は2000枚となります。
仕分けソート／仕分けグループ | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 3000枚 *
B4以上 | 1500枚
A5 | 500枚
厚紙 | 20枚
※用紙の枚数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm *中綴じ機 SD-511装着時は2000枚となります。
ステープル | 薄紙、普通紙 | 2枚 ～ 9枚 | 100部
10枚 ～ 20枚 | 50部
21枚 ～ 30枚 | 30部
31枚 ～ 40枚 | 25部
41枚以上 | 20部
厚紙 | 20部
※ブックの部数にかかわらず、以下の積載高さを超えて積載することはできません。 A4以下：375 mm B4以上：187.5 mm
ステープルモードの種類 | コーナー奥/前 45°(A3、B4、A4 、B5 ) コーナー奥/前 平行(A4 、B5 、A5 ) サイド2点 平行(A3～B5、A5 )
ステープル枚数 | 薄紙／普通紙(52 g/m2 ～ 90 g/m2) | 最大50枚
厚紙(91 g/m2 ～ 120 g/m2) | 最大30枚
厚紙(121 g/m2 ～ 209 g/m2) | 最大15枚
装着可能オプション | 中綴じ機 SD-511、パンチキット PK-520
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 105 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 528 mm 641 mm 1023 mm トレイ引出し時：658 mm 641 mm 1065 mm
質量 | 約40 kg

## 中綴じ機 SD-511仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | SD-511
適用 | フィニッシャー FS-534
用紙サイズ | 中とじ／中折り：SRA3、A3、B4、A4 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm) 三つ折り：A4
用紙種類 | 中とじ／ステープル： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2) * * 表紙だけ使用可能です。 中折り： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 209 g/m2) * * 1枚だけ使用可能です。 三つ折り： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)
最大積載枚数 | 中とじ､中折り | 1枚 ～ 3枚 | 20部
4枚 ～ 10枚 | 10部
11枚 ～ 20枚 | 5部
三つ折り | 1枚 | 30部
2枚 ～ 3枚 | 10部
中とじ枚数 | 最大20枚 とじ枚数例：表紙(52 g/m2 ～ 209 g/m2)1枚+薄紙・普通紙(52 g/m2 ～ 90 g/m2)19枚
折り枚数 | 中折り | 通常モード | 5枚
厚紙モード | 1枚
三つ折り | 1枚 ～ 3枚
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ(幅奥行高さ) | 210 mm 556 mm 547 mm
質量 | 約24 kg

## パンチキット PK-520仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PK-520
適用 | フィニッシャー FS-534
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ(幅奥行高さ) | 61 mm 492 mm 142 mm
質量 | 約1.8 kg

## フィニッシャー FS-533仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | FS-533
用紙サイズ | グループ／ソート： SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート： A3～B5 ステープル： A3～B5
用紙種類 | グループ／ソート： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHP フィルム、はがき、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 300 g/m2) ステープル： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 209 g/m2)
トレイ容量<第1トレイ> | グループ／ソート、仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 500枚
B4以上 | 250枚
厚紙 | 10枚
ステープル | 薄紙、普通紙 | A4、B5 | 50枚
B4以上 | 30枚
厚紙 | 枚数規定無し
積載高さ： A4以下：73 mm B4以上：36 mm
ステープル枚数 | A4以下：50枚 B4以上：30枚 とじ枚数例：厚紙(209 g/m2)2枚+普通紙(90 g/m2)48枚
装着可能オプション | パンチキット PK-519
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 40 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 472.5 mm 583.5 mm 194.7 mm
質量 | 約12 kg

## パンチキット PK-519仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | PK-519
適用 | フィニッシャー FS-533
パンチ穴数 | 2穴
用紙サイズ | A3～B5
用紙種類 | 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)
電源 | フィニッシャーより供給
大きさ(幅奥行高さ) | 110.2 mm 483.5 mm 203.2 mm
質量 | 約3.2 kg

## セパレーター JS-506仕様

項目 | 仕様
--- | ---
型番 | JS-506
用紙サイズ | < 第1トレイ> SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき < 第2トレイ> グループ／ソート： SRA3、A3～A5、B6 、A6 、A3ワイド(311.1 mm 457.2 mm)、はがき、長尺紙 仕分けグループ／仕分けソート： A3～B5
用紙種類 | グループ／ソート： 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91 g/m2 ～ 300 g/m2)、OHPフィルム、はがき*、封筒、ラベル用紙、レターヘッド紙、インデックス紙*、長尺紙* *第2トレイに排紙 薄紙(52 g/m2 ～ 59 g/m2)、普通紙(60 g/m2 ～ 90 g/m2)、厚紙(91g/m2 ～ 300 g/m2)
用紙積載量 < 第1トレイ> | 薄紙、普通紙 | 100枚
厚紙、OHPフィルム、はがき、封筒、ラベル用紙 | 枚数規定無し
積載高さ：22.5 mm
用紙積載量 < 第2トレイ> | グループ／ソート | 薄紙、普通紙 | 150枚
厚紙、OHPフィルム、はがき、ラベル用紙 | 20枚
封筒 | 10枚
長尺紙 | 1枚
仕分けグループ／仕分けソート | 薄紙、普通紙 | 150枚
厚紙 | 枚数規定無し
積載高さ：49.9 mm
シフト量：30 mm
電源 | 本体より供給
最大消費電力 | 24 W以下
大きさ(幅奥行高さ) | 491.9 mm 469.5 mm 226.5mm
質量 | 約1.5 kg

## 認証装置 AU-102仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | 生体(指静脈)認証装置 AU-102
静脈センサー方式 | 透過型光学方式
照合時間 | 約1秒以下
インターフェース | USB 2.0
大きさ(幅奥行高さ) | 59 mm 82 mm 74 mm
質量 | 約0.1 kg(USBケーブル含まず)
最大消費電力 | DC 5 V 500 mA
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 5 ℃ ～ 35 ℃
湿度 | 20% ～ 80%(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | 0℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 80%(ただし結露しないこと)
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1)以降 Windows Vista/8/8.1：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 2.0準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。

## 認証装置 AU-201仕様

項目 | 仕様
--- | ---
名称 | ICカード認証装置 AU-201
大きさ(幅奥行高さ) | 92 mm 64 mm 16 mm
質量 | 約0.1 kg
電源 | USBポートより給電
環境条件(動作時) | 周辺温度 | 0 ℃ ～ 40 ℃
湿度 | 20% ～ 85%(ただし結露しないこと)
環境条件(非動作時) | 周辺温度 | -20 ℃ ～ 50 ℃
湿度 | 20% ～ 85%(ただし結露しないこと)
電波法区分 | 誘導式読み書き通信設備
適用カード | FeliCa（IDm）、SSFC、FCF、FCF（キャンパス）、TypeA
取得規格 | VCCIクラスB
対応コンピューター | コンピューター | PC-AT互換機
CPU | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
メモリー(RAM) | 使用OSの推奨動作環境に準ずる。
ハードディスクの空き容量 | 600 MB以上
ディスプレイ | 800 600ピクセル以上
ネットワーク | TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルの設定が正しく行われていること
アプリケーション | Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1)以降 Windows Vista/8/8.1：Microsoft .NET Framework 3.5 (SP1以降) Windows 7には、Data Administratorの動作に必要な.NET Frameworkが標準搭載されています。
インターフェース | USB 1.1準拠
対応OS | 対応OSについては、Readmeをごらんください。