ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 TCP Socket/ASCII Mode設定
検索

# TCP Socket/ASCII Mode設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP Socket設定]
        - [TCP Socket/ASCII Mode設定]

本機でTCP Socket (ASCII Mode)を介して通信するための設定をします。

TCP Socket (ASCII Mode)を有効にすると、Web ConnectionをFlash形式で表示できます。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 本機でTCP Socket(ASCII Mode)を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
[ポート番号(ASCII Mode)] | 必要に応じて、TCP Socket(ASCII Mode)のポート番号を変更します。 初期値は[59160]です。