ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール強制メモリー受信機能を使う

# 強制メモリー受信機能を使う

強制メモリー受信は、受信したファクスを印刷せずに、本機の強制メモリー受信ボックスに保存する機能です。受信したファクスの内容を確認して、必要なものだけを印刷することで、印刷コストを削減できます。

#####

- 強制メモリー受信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  TSI受信振分け、PC-FAX受信、転送ファクス

- 複数の回線をお使いの場合は、管理者モードの[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[回線別受信設定]を設定することで、回線別に強制メモリー受信機能を使えます。

1. 管理者モードの[ファクス設定]-[機能設定]-[受信データ処理設定]で、[強制メモリ受信設定]を選び、[OK]をクリックします。

2. 複数の回線をお使いの場合は、強制メモリー受信機能を設定する回線を選び、[編集]をクリックします。

   - 1回線をお使いの場合は、手順3へ進みます。

3. [強制メモリ受信設定]で、次の設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [強制メモリ受信ボックスパスワード] | 強制メモリー受信ボックスへのアクセスを制限するためのパスワードを入力します(半角数字8桁以内)。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。