ユーザーズガイド

検索

ホームファクスポーリング用のファイルを登録する(ポーリング送信)

# ポーリング用のファイルを登録する([ポーリング送信])

- ポーリング送信について
- 操作の流れ

## ポーリング送信について

ポーリング送信は、受信側からの受信指示(ポーリング指示)で送信するファイルを、あらかじめ内蔵ハードディスクに蓄積(登録)しておく機能です。

ポーリング用のファイルは、システムボックスのポーリング送信ボックスに登録され、ポーリング指示を受けると送信されます。

ポーリング送信ボックスには、1ファイルだけ登録できます。

#####

- ポーリング送信機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  タイマー通信、中継配信、親展通信、回線指定、ECM OFF、V34 OFF、クイックメモリー送信、海外通信モード、パスワード送信、ポーリング送信(掲示板)、ポーリング受信、ポーリング受信(掲示板)

#####

- 受信側からのポーリング指示でファイルが送信されたあとも、ボックスにファイルを残すかどうかを選べます(初期値：[削除する])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ポーリング受信機能を使って、相手機でポーリング用に登録されているファイルを、本機から指示して受信することもできます。ポーリング受信機能について詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

1. 原稿をセットします。

2. [ファクス/スキャン]をタップします。

3. [応用設定]-[ファクス設定]-[ポーリング送信]をタップし、[ON]をタップします。

4. [通常]が選ばれていることを確認し、[OK]をタップします。

5. スタートを押します。

   ポーリング送信ボックスにファイルが登録されます。