ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明無線ネットワーク設定
検索

# 無線ネットワーク設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [無線ネットワーク設定]

本機を無線親機または無線子機として使用するときの動作を設定します。

[ネットワークI/F構成]で[無線のみ]または[有線+無線(子機モード)]を選んだ場合は、本機を無線子機として動作させ、お使いのアクセスポイントに接続するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ErPからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [しない]：ErPオートパワーOFF状態から復帰しません。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。
[簡易設定(WPS)] | 接続に必要な情報をアクセスポイントから自動的に取得するための設定をします。 アクセスポイントがWPS機能に対応している必要があります。 [プッシュボタン方式]：[プッシュボタン方式]を選んでから[設定実行]をタップすると、アクセスポイントへの接続を試みます。 アクセスポイントでWPS設定用のボタンを押すと、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。 [PIN方式]：[PIN方式]を選んでから[設定実行]をタップすると、PINコードが表示されます。 表示されたPINコードをアクセスポイントで入力すると、SSIDやセキュリティーなど、接続に必要な設定を自動的に行います。 Windows 7以降のOSが稼動するコンピューターが必要です。
[手動設定] | SSIDや暗号化方式など、接続に必要な設定項目を手動で設定します。 [SSID]：本機が接続する無線LANアクセスポイントのSSIDを入力します(半角32文字以内)。 [20/40MHz自動切換え]：40MHzを使用して高速通信を試みる場合は[使用する]を選びます。初期値は[使用しない]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。 [WEP] を選んだ場合は、[キー入力方式]と[WEPキー]を設定します。複数のWEPキーを設定する場合は、[使用キー設定]で使用するWEPキーを選びます。 WEP以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[キー入力方式]と[パスフレーズ]を設定します。
[接続状態] | 本機が接続しているアクセスポイントの確認や、アクセスポイントの電波強度、現在の通信速度などを確認できます。
[デバイス設定] | 無線ネットワークアダプターのMACアドレスを確認できます。

[ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]または[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合は、本機を無線LAN アクセスポイントとして使用するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ErPからの復帰] | 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を選びます。 [しない]：ErPオートパワーOFF状態から復帰しません。 [マジックパケット復帰]：本機がマジックパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 [ARP+ユニキャスト通信復帰]：本機がユニキャスト通信のパケットを受信したときに、ErPオートパワーOFF状態から復帰します。 初期値は[マジックパケット復帰]です。
[AP接続設定] | 本機を無線LAN アクセスポイントとして使用するための設定を手動で行います。 [SSID]：本機を無線LANアクセスポイントとして使用するときのSSIDを入力します(32バイト以内)。 [20/40 MHz自動切換え]：40MHzを使用して高速通信を試みる場合は[使用する]を選びます。初期値は[使用しない]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]：認証または暗号化に使用するアルゴリズムを選びます。初期値は[認証・暗号化なし]です。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]を選んだ場合は、[キー入力方式]と[WEPキー]を設定します。複数のWEPキーを設定する場合は、[使用キー設定]で使用するWEPキーを選びます。 [認証・暗号化アルゴリズム]で[WEP]以外のアルゴリズムを選んだ場合は、[キー入力方式]と[パスフレーズ]を設定します。また、[パスフレーズ自動更新]でパスフレーズを自動更新するかどうかを設定します。自動更新する場合は、パスフレーズの更新間隔を入力します。
[無線チャンネル] | アクセスポイントが使用する無線チャンネルを設定します。 [自動]を選ぶと、他のアクセスポイントが使用していないチャンネルを検索して自動的に割当てます。 初期値は[自動]です。
[ANY接続] | ANY接続を許可するかどうかを選びます。 [禁止]を選ぶと、無線子機側でアクセスポイントのSSIDを自動検出できなくなります。 初期値は[許可]です。 [ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]を選んだ場合のみ表示されます。
[MACアドレスフィルタリング] | アクセスポイントに接続できる無線子機をMACアドレスで制限します。 アクセスポイントに接続できる無線子機のMACアドレスを入力します。最大16台の機器のMACアドレスを登録できます。 [ネットワークI/F構成]で[有線+無線(親機モード)]を選んだ場合のみ表示されます。
[DHCPサーバー設定] | DHCPサーバー機能を使用するための設定をします。 [有効設定]：DHCPサーバー機能を有効にするかしないかを選択します。初期値は[無効]です。 [IPv4リースアドレス]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスの範囲を設定します。 [サブネットマスク]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのサブネットマスクを入力します。 [リース期間]：DHCPサーバー機能を有効にする場合に、DHCPサーバーがリースするIPv4アドレスのリース期間を入力します。
[同時接続台数設定] | アクセスポイントへの同時接続台数を入力します。 初期値は[5]台です。
[電波強度設定] | アクセスポイントの電波強度を3段階（弱、中、強）から選びます。 初期値は[強]です。
[デバイス設定] | 無線ネットワークアダプターのMACアドレスを確認できます。
[接続子機表示] | アクセスポイントに接続している無線子機の名前とMACアドレスの一覧を表示します。
[仮想SSID] | 装置を無線LAN Directのグループオーナーとして使用する場合に、自動生成された仮想SSIDが表示されます。 [ネットワークI/F構成]で[有線+無線(Wi-Fi Direct)]を選んだ場合に表示されます。