ユーザーズガイド

検索

ホーム PC-FAX レイアウトタブでできること

# [レイアウト]タブでできること

[レイアウト]タブでは、送信するときのレイアウトに関する設定ができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ページ割付] | 送信する原稿の用紙への割付けかたを選びます。 [2 in 1]／[4 in 1]／[6 in 1]／[9 in 1 ]／[16 in 1]： 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して送信します。たとえば、[9 in 1 ]を選ぶと、9ページ分を1枚の用紙の同じ面に縮小して送信します。 [2 2]／[3 3]／[4 4]： 原稿画像を拡大し、複数の用紙に分割して送信します。たとえば、[2 2]であれば、1ページの原稿を4枚の用紙に分割して送信します。つなぎ合わせると、ポスターのように大きく仕上がります。 必要に応じて、[ページ割付詳細...]をクリックして、割付けかたの詳細な設定をします。 [ページ割付]：割付けかたを選びます。 [順序]：[ページ割付]でN in 1を指定したときに、ページ配置の順序を選びます。 [境界]：[ページ割付]でN in 1を指定したときに、ページ間の境界線を入れる場合は、チェックをつけます。あわせて、境界線の種類を選びます。 [のりしろ線]：[ページ割付]でN Nを指定したときに、のりしろを作る場合は、チェックをつけます。
[白紙抑制] | 原稿の白紙ページを送信対象から除外するときにチェックをつけます。